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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

				          	                                                     Kamëz, më 13.10.2026

SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR PROCEDURËN ME OBJEKT:

“ Blerje materiale për realizimin e pikturave në Liqenin e Paskuqanit ”


	Nr.
	Malli / Materiali
	Njësia 
	Sasia
	Specifikimi / Përdorimi

	1
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - e bardhë, (kova 10 lt )
	litër
	100
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	2
	Bojë akrilike - e zezë, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	3
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - e kuqe, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	4
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - e verdhë, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	5
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - blu, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	6
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - jeshile, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	7
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - kafe, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	8
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - portokalli, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	9
	Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm) - rozë, (kova 10 lt )
	litër
	80
	Për pikturimin e sipërfaqeve dhe realizimin e peizazhit

	10
	Penela të rrumbullakët, (nr. 2)
	copë
	100 
	Për konture, detaje dhe elemente të imëta

	11
	Penela të rrumbullakët, (nr. 4)
	copë
	100
	Për konture, detaje dhe elemente të imëta

	12
	Penela të rrumbullakët, (nr. 6)
	copë
	100
	Për konture, detaje dhe elemente të imëta

	13
	Penela të rrumbullakët, (nr. 8)
	copë
	100
	Për konture, detaje dhe elemente të imëta

	14
	Penela të sheshtë, (nr. 6)
	copë
	100 
	Për sfond dhe sipërfaqe më të mëdha

	15
	Penela të sheshtë, (nr. 10)
	copë
	100
	Për sfond dhe sipërfaqe më të mëdha

	16
	Penela të sheshtë, (nr. 14)
	copë
	100
	Për sfond dhe sipërfaqe më të mëdha

	17
	Furçe 5 cm 
	copë
	50
	Për mbushjen dhe aplikimin e bojës në sipërfaqe më të mëdha

	18
	Furçe 8 cm 
	copë
	50
	Për mbushjen dhe aplikimin e bojës në sipërfaqe më të mëdha

	19
	Furçe 10 cm 
	copë
	50
	Për mbushjen dhe aplikimin e bojës në sipërfaqe më të mëdha

	20
	Penela të hollë / liner
	copë
	100
	Për vija të holla, konture, degë dhe detaje

	21
	Paleta për përzierjen e bojërave
	copë
	100
	 Për përzierjen e ngjyrave

	22
	Shkumësa për skicimin
	copë
	200
	Për skicimin dhe konturimin paraprak të pikturës.

	23
	Shkëlqyes transparent, (paketim 2.5 lt)
	litër
	50
	Për mbrojtjen dhe përfundimin e pikturës pas tharjes. 

	24
	Dylent akrilik, (paketim (kovë 25 lt)
	litër
	75
	Për hollimin e bojërave dhe përshtatjen e tyre për aplikim me penel.

	25
	Skoch / tenie 5 cm. Përmasat: gjerësi 5 cm, (në paketim 50 m/copë)
	copë
	50
	Për krijimin e kufijve dhe formave të pastra gjatë pikturimit

	26
	Kova për përzierjen dhe shpëlarjen e mjeteve, (e zezë, 7 lt, 26xH24 cm)
	copë
	50
	Për përzierjen e bojërave dhe shpëlarjen e penelave gjatë aktivitetit

	27
	Doreza pune
	palë
	100
	 Për mbrojtjen e duarve gjatë punës

	28
	Sfungjer
	copë
	50
	Për krijimin e teksturave dhe efekteve dekorative në sipërfaqe.

	29
	Shkopinj për përzierjen e bojës
	copë
	50
	Për përzierjen dhe homogjenizimin e bojërave, si dhe kombinimin e ngjyrave




SPECIFIKIMET TEKNIKE
· [bookmark: _GoBack]Bojë akrilike, (cilësia e parë, për përdorim të jashtëm), (kova 10 lt)

	Parametri / Kërkesa teknike
	Specifikimi i kërkuar

	Lloji i lidhësit
	Bojë 100% akrilike (pastë akrilike) bazë uji, pa PVC/PVA, formulë ekologjike me përmbajtje të ulët VOC

	Standard klasifikimi
	EN 1062-1 “ose ekuivalente”  (klasifikimi i veshjeve për muraturë të jashtme)

	Përshkueshmëria e ujit të lëngshëm
	Klasa W2 ose më e mirë (permeabilitet i ulët), sipas EN 1062-3 “ose ekuivalente”

	Përshkueshmëria e avullit të ujit
	Klasa V1/V2 (sipërfaqe që "merr frymë"), sipas EN ISO 7783 “ose ekuivalente”

	Densiteti
	1.30 – 1.50 kg/l, sipas EN ISO 2811-1 “ose ekuivalente”

	Përmbajtja e lëndëve të ngurta (vëllim)
	Minimumi 42–45%

	VOC (Komponime Organike të Avullueshme)
	≤ 40 g/l (produkt gati për përdorim), kategoria a e Direktivës 2004/42/EC

	Rezistenca
	Ndaj rrezeve UV, motit, shirave, formimit të myshkut dhe algave (me aditiv biocid/fungicid)

	Shkëlqimi
	Mat deri satinat (5–15 GU @60°), sipas EN ISO 2813 “ose ekuivalente”

	Konsumi teorik
	6 – 8 m² / litër / shtresë, mbi sipërfaqe standarde suvaje

	Koha e thatjes
	Prekje: 1–2 orë; shtresë e dytë pas 4–6 orësh (23 °C, 50% lagështi relative)

	Mënyra e aplikimit
	Furçë, rul, spërkatje pa ajër (airless)

	Ngjyra
	Bazë e bardhë, e tonueshme sipas paletës RAL / NCS

	Ambalazhimi
	Kova plastike origjinale 15 litra, e vulosur, me etiketë teknike





· Dylent akrilik, (paketim (kovë 25 lt)

· Karakteristikat të përgjithshme

· Dylenti akrilik është një hollues akrilik i prodhuar nga tretës organik të pastër, me një përmbajtje lagështire që nuk e kalon 0,05 % për të shmangur çdo fenomen të  vrimave pas tharjes së fillimit, duke eleminuar edhe mundësinë e zverdhjes.
· Ideal për hollime fillestare apo përfundimtare të bojrave me bazë akrilike në përgjithësi, një dhe dy përbërës, me një kohë mesatare të tharjes.
 

· Karakteristikat teknike
· Kompozimi:      Tretes organike
· Aspekti visual:  Transparente
· Flashpoint:         27.5℃
· Pesha specifike: 0,88 ± 0,05 kg/liter
· Paketimi:           (kovë 25 l)

· Përdorimi: përdoret në raportin e kërkuar nga produkti me bazë akrilike


·  Skoç / tenie 5 cm
 
· Përmasat: Gjerësi 5 cm, në paketim 50 m/copë	
· Shirit letre maskuese me ngjyrë të bardhë
· Rezistent ndaj rrezeve UV
· I përshtatshëm për mbrojtjen e sipërfaqeve gjatë proceseve të lyerjes

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator specifik ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eleminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët “ose ekuivalente”.  

Adresa: Bulevardi “Nënë Tereza”, Nr. 492, Kamëz; Tel: +35547200177; E-mail: Shërbimet.Publike@kamza.gov.al 
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