SPECIFIKIME TEKNIKE PER RAFTE METALIKE 

Specifikimet teknike per raftet metalike jane si me poshte vijon:
1. Raftet të jenë të përbëra prej celiku special S400 të zinkuar me procesin SENDZIMIR
2. Të jenë të regjistrueshëm cdo 3.3 cm.
3. Praktikisht, të jenë të pa korrodueshme.
4. Të jenë lehtesisht të cmontueshëm dhe estetik.
5. Montimi i tyre do të bëhet në dy ambientet sipas planvendosjeve dhe sipas tipeve të detajuara në vizatim.
Për çdo tip rafti kontraktuesi duhet të furnizojë me nga një raft shtesë si rezervë në rast dëmtimi. Sasia e rafteve sipas tipit të tyre në total shkon 39 copë nga të cilët:
Tipi A: 17 copë
Tipi B: 18 copë
Tipi D: 2 copë
Tipi E: 2 copë
Për detajet teknike të secilit raft shiko vizatimin sipas planvendosjeve për dy ambientet: Arshivë dhe Magazinë.

6. Raftet duhet të kenë certifikata ISO 9001:2015; EN 16122:2012; EN 16122:2012/AC:2015; 
7. Të jenë prodhim konform standarteve të CE 
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