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 Objekti:“Furnizim/Vendosje e tapetit të sigurisë prej gome në sheshin ‘Teodor Muzaka’, pranë Informacionit Turistik”

1. TË PËRGJITHSHME

Ky relacion teknik hartohet në funksion të realizimit të ndërhyrjes për furnizimin dhe vendosjen e tapetit të sigurisë prej gome EPDM me trashësi 20 mm, në një sipërfaqe prej 400 m², në sheshin “Teodor Muzaka”, pranë Informacionit Turistik.

Ndërhyrja ka për qëllim përmirësimin e kushteve të përdorimit të hapësirës publike, rritjen e sigurisë së përdoruesve dhe krijimin e një sipërfaqeje të qëndrueshme, elastike dhe të përshtatshme për ambiente të jashtme.

2. QËLLIMI I NDËRHYRJES

Qëllimi kryesor i punimeve është:

* përmirësimi i sipërfaqes ekzistuese;
* krijimi i një sipërfaqeje elastike dhe të sigurt;
* reduktimi i rrezikut të dëmtimeve nga rrëzimet;
* rritja e komoditetit gjatë përdorimit të hapësirës;
* përmirësimi i paraqitjes estetike të sheshit;
* garantimi i një sipërfaqeje rezistente ndaj përdorimit të vazhdueshëm dhe kushteve atmosferike.

3. PËRSHKRIMI I NDËRHYRJES

Në kuadër të kësaj ndërhyrjeje parashikohet furnizimi dhe vendosja e tapetit të sigurisë prej gome EPDM, me trashësi 20 mm, në një sipërfaqe totale prej 400 m².

Punimet do të realizohen duke respektuar kushtet teknike të zbatimit dhe udhëzimet e prodhuesit të materialit.

Përpara vendosjes së tapetit do të kryhet kontrolli dhe përgatitja e bazamentit, duke siguruar që sipërfaqja të jetë e pastër, e qëndrueshme, e rrafshët dhe e përshtatshme për vendosjen e materialit.




4. PËRSHKRIMI I PUNIMEVE

Punimet përfshijnë:

1. Kontrollin e gjendjes së sipërfaqes ekzistuese.
2. Pastrimin e sipërfaqes nga pluhurat, mbetjet dhe materialet e panevojshme.
3. Përgatitjen e bazamentit.
4. Korrigjimin e parregullsive të bazamentit, nëse është e nevojshme.
5. Furnizimin me tapet sigurie prej gome EPDM.
6. Transportin e materialit në objekt.
7. Vendosjen e tapetit me trashësi 20 mm.
8. Realizimin dhe trajtimin e bashkimeve.
9. Fiksimin e materialit sipas sistemit të rekomanduar nga prodhuesi.
10. Përfundimin e skajeve.
11. Pastrimin e sipërfaqes pas përfundimit të punimeve.
12. Çdo punim tjetër ndihmës që është i nevojshëm për përfundimin e plotë dhe korrekt të objektit.

5. KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR MATERIALIN

Tapeti i sigurisë duhet të jetë i përshtatshëm për përdorim në ambiente të jashtme dhe duhet të karakterizohet nga:

* elasticitet dhe rezistencë mekanike;
* rezistencë ndaj konsumimit;
* rezistencë ndaj lagështirës;
* rezistencë ndaj kushteve atmosferike;
* rezistencë ndaj rrezatimit UV;
* sipërfaqe me karakteristika antirrëshqitëse;
* qëndrueshmëri gjatë përdorimit të vazhdueshëm;
* mirëmbajtje të thjeshtë;
* uniformitet në trashësi dhe strukturë.

Materiali duhet të jetë i ri dhe i padëmtuar dhe të shoqërohet me dokumentacionin teknik të prodhuesit.









6. PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Përpara vendosjes së tapetit, kontraktori duhet të verifikojë gjendjen e bazamentit.

Sipërfaqja duhet të jetë:

* e pastër;
* e qëndrueshme;
* e rrafshët;
* pa materiale të lira;
* pa grumbullime uji;
* e përshtatshme për sistemin e vendosjes së tapetit.

Në rast se evidentohen parregullsi që mund të ndikojnë në cilësinë e punimeve, ato duhet të korrigjohen përpara vendosjes së materialit.

7. ZBATIMI I PUNIMEVE

Vendosja e tapetit do të kryhet nga personel i specializuar dhe në përputhje me metodën e përcaktuar nga prodhuesi.

Bashkimet duhet të realizohen në mënyrë të rregullt dhe të qëndrueshme, duke shmangur krijimin e ngritjeve, hapësirave apo deformimeve.

Pas vendosjes, sipërfaqja duhet të kontrollohet në të gjithë shtrirjen e saj për të garantuar një përfundim të njëtrajtshëm.

8. KONTROLLI I CILËSISË

Gjatë zbatimit dhe në përfundim të punimeve do të kontrollohen:

* përputhshmëria e materialit me specifikimet;
* trashësia 20 mm;
* cilësia dhe uniformiteti i tapetit;
* cilësia e bashkimeve;
* fiksimi i materialit;
* përfundimi i skajeve;
* mungesa e ngritjeve dhe deformimeve;
* pastërtia e sipërfaqes;
* dokumentacioni teknik dhe certifikimet e materialit.

Punimet që nuk plotësojnë kërkesat teknike do të korrigjohen nga kontraktori pa kosto shtesë për autoritetin kontraktor.

9. SIGURIA DHE ORGANIZIMI I PUNIMEVE

Gjatë zbatimit të punimeve kontraktori duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për:

* sigurimin e zonës së punimeve;
* mbrojtjen e kalimtarëve dhe përdoruesve të hapësirës;
* sinjalizimin e zonës së punës;
* përdorimin e pajisjeve të përshtatshme të punës;
* respektimin e rregullave të sigurimit teknik;
* mbajtjen pastër të kantierit gjatë gjithë periudhës së punimeve.



10. MATJA 

Punimet do të maten në m².

Sasia e parashikuar në preventiv është:

400 m²

Pagesa do të kryhet për sasinë e punimeve të realizuara dhe të pranuara nga autoriteti kontraktor, sipas çmimit për njësi të përcaktuar në preventiv.

Çmimi për njësi do të konsiderohet gjithëpërfshirës dhe do të përfshijë materialin, transportin, punën, mjetet, pajisjet, vendosjen, fiksimin dhe të gjitha shpenzimet e nevojshme për realizimin e plotë të zërit.
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