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Zëri nr. 1

Emërtimi: Furnizim dhe vendosje e tapetit të sigurisë prej gome EPDM 20 mm
Njësia: m²
Sasia: 400 m²

1. Karakteristikat e materialit

Tapeti duhet të jetë prej gome EPDM dhe me trashësi nominale 20 mm, i projektuar për përdorim në ambiente të jashtme dhe hapësira publike.

Materiali duhet të jetë:

* elastik;
* rezistent ndaj konsumimit;
* rezistent ndaj ujit dhe lagështirës;
* rezistent ndaj rrezatimit UV;
* rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës;
* antirrëshqitës;
* i përshtatshëm për përdorim të vazhdueshëm.

2. Dokumentacioni i materialit

Kontraktori duhet të paraqesë dokumentacionin teknik të produktit, ku të evidentohen karakteristikat teknike, trashësia, përdorimi i rekomanduar dhe kushtet e mirëmbajtjes.

Kur kërkohet, duhet të paraqiten edhe certifikatat/deklaratat e konformitetit të produktit sipas standardeve të aplikueshme.

3. Vendosja

Vendosja do të realizohet mbi bazamentin e përgatitur dhe në përputhje me udhëzimet teknike të prodhuesit.

Nuk lejohet vendosja e materialit mbi sipërfaqe të paqëndrueshme, të papastra apo me defekte që ndikojnë në qëndrueshmërinë e sistemit.

4. Përfundimi i punimeve

Pas përfundimit, sipërfaqja duhet të jetë:

e rrafshët, e njëtrajtshme, e qëndrueshme, pa ngritje, pa dëmtime dhe e sigurt për përdorim.

Realizimi i këtij investimi do të mundësojë përmirësimin e kushteve të përdorimit të sheshit “Teodor Muzaka”per femijet , duke krijuar një sipërfaqe të përshtatshme, elastike dhe rezistente për përdorim në hapësirën publike 

Punimet duhet të realizohen në përputhje me projektin/preventivin, specifikimet teknike, kërkesat e prodhuesit të materialit dhe kushtet e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor.
