[image: ][image: ]                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË
          BASHKIA PRRENJAS

 Nr. ______ prot.	                        	 	                                      Prrenjas, më 10.11.2026              
            FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri                         Bashkia Prrenjas
Adresa                      Qyteti Prrenjas
Personi përgjegjes    Merita Rira/Albana Kopaçi 	
E-mail                       bashkiaprrenjas@hotmail.com
                                  albanakopaci450@gmail.com
Faqja e Internetit                        -
[bookmark: _Hlk188613953]Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël, me objekt:“ Dekorim i qytetit për festat e fundvitit(28-29 Nëntori,Krishtlindje dhe Viti i ri)”.

Data e zhvillimit do të jetë  11.11.2026 ora 15:00  në adresën www.app.gov.al.
Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës): 
	Nr.
	Emertimi i punimeve 
	Njesia
	Sasia
	Çmimi mesatar/njesi/leke pa tvsh 
	Vlefta

	A
	Dekorimi i qytetit per festen e Vitit te Ri, Krishtlindje.
	 
	 
	 
	 

	1
	F.V. Dekorimi i qytetit ne festat e fundvitit ( Krishtlindje dhe Viti i Ri),sipas specifikimeve bashkangjitur
	copë
	1
	
	       

	B
	Dekorimi   28-29 Nentorit
	 
	 
	 
	 

	1
	Flamuj  kombëtar me përmasa 1x1.4 m (sipas specifikimeve bashkangjitur)
	copë
	58
	
	

	2
	Flamuj  kombëtar me thekë me përmasa 1x1.4 m  (sipas specifikimeve bashkangjitur)
	copë
	10
	
	

	 
	Shuma pa tvsh
	 
	 
	 
	

	 
	Tvsh
	 
	 
	 
	

	 
	Shuma me tvsh
	 
	 
	 
	





Specifikimet teknike
	Objekti: Dekorimi i qytetit per festat e fundvitit (28-29 Nentori, Krishtlindje dhe Viti i Ri).

	Nr
	EMERTIMI 
	Njesia
	Sasia
	Specifikimet

	A
	Dekorimi  Viti  i ri, krishtlindje
	 
	 
	 

	 
	F.V. Dekorimi i qytetit ne festat e fundvitit  (Krishtlindje dhe Viti i Ri)
	cope
	1
	Tunele zbukurimi per gjatesi tuneli 30 ml dhe lartesi te harqeve 3m , gjeresi e harkut  2m  te jete i kompletuar me ndricim led, distanca midis harqeve 2,5 ml, te vendoset ne qender te pedonalja,300 ml shirit led nje- ngjyresh  (sipas fotos 7). Vargje me ndricim te ngrohte 300 cope gjatesia e vargut te jete 6ml te jene rezistent ndaj ujit dhe ngrices, tel xingato 100ml, kabull 2x1.5mm,gjatesi 100ml,vargje me gjatesi 15ml cope 30 te kene aparatet e pulsimit te jene rezistent ndaj ujit dhe ngrices (sipas fotos1).Vendosje dhe zbukurimi i pemes se vitit te ri me ndricim led, topa zbukurues 100 cope  10-15 mml, kembana me ngjyre te kuqe 20,bardhe 20 cope, gri me  ndricim 50 cope, fjongo zbukurimi 15 cope ngjyre te kuqe, 15 cope ngjyre gri me shkelqim,vargje zbukurimi plastike me  ndricim te ngrohte 30 cope me  gjatesi 15 ml ,pema te kete ne maje te saj yll me  ngjyre  gri te theksuar  te paisur me  aparat pulsimi  me permasa konike 1ml,pema  te vendoset  ne qender te qytetit te pedonalja  sipas fotos 4 .  Zbukurimi i pemeve te trotuareve me shirita led te jene 10ml me aparate pulsimi,rezistent ndaj ujit dhe ngrices  ne pjesen e trungut dhe me rrjeta ndricimi led te kurores me dimension 3x3ml e gjitha  gjatesia e  rruge   te kete te paisur me  100 m kabell 2*1.5 (sipas fotos 2) .Zbukurimi i rruges nga posta deri tek rruga nacionale (sipas fotos 3) rrjeta me gjatesi 6ml dhe me lartesi 1ml te jene te kompletuara me aparate, rezistente ndaj uji dhe ngrices,te jete i paisur per gjithe gjatesine  e  rruges me  kabull 2x1.5mm gjatesi 200ml, tel xingato 100ml. Zbukurimi te kryqezimi posta,minatori me ngjure te ngrohte te  shiritit led (sipas fotos 5) te jete i paisur edhe me vargje me ndricim te ngrohte me gjatesi te ndryshme sipas vendosjes se pemeve  si dhe dhe rrjeta per ndricimin e pemeve. Viti 2027 bashke me baner te vendosur poshte vitit Bashkia Prrenjas ku i perket foto 6,te vendoset  ne qender te qytetitte  pedonalja  e cila te te plotesohet me  numra me ndricim led,rrjet zbukurimi 3*2 m katror te jete  rezistente kundra lageshtise 30 cope . Fishekzjarre me jo me pak se 100 shkrepje ( 3 cope).Shenim: Materialet  e ndricimit te jene cilesore me kabell te trashe dhe  kundra ujit dhe ngrices subjekti duhet te sjelle mostrat para punimeve.

	B
	Dekorimi   28-29 Nentorit
	 
	 
	 

	 
	Flamur  
	cope
	58
	Permasat e nje flamuri te jene  1x1.4 m, me ngjyre te kuqe gjaku me shqiponje te zeze dykrenare ne mes,me krahe te hapur anash  me bisht druri me gjatesi 1.5 m  40 cope ,me logon dhe  stemen e Bashkise  Prrenjas te kompletuara me bisht druri me gjatesi 1.5 m       1 8 cope cilesi e mire materiali te jete prej atllasi

	 
	 Flamur  kombetar me theke
	cope
	10
	Permasat e nje flamuri te jene  1x1.4 m, me ngjyre te kuqe gjaku me shqiponje te zeze dykrenare ne mes,me krahe te hapur anash ,me theke ne ngjyre te verdhe   te kompletuara me bisht druri me gjatesi 1.5 m cilesi e mire, materiali te jete prej atllasi


[bookmark: _GoBack]Shenim: Specifikimet teknike bashke me fotot e permendura me lart do te bashkangjiten ne SPE 

Operatori ekonomik i renditur i pari,  përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor (në rastet kur kërkohet), dokumentet  si më poshtë:
1-Operatori ekonomik  i shpallur fitues duhet te  kete ne objektin e tij te veprimtarise ne QKB objektin e prokurimit. 
2-Ofertën ekonomike e cila përmban vlerën e ofertës, të cilës i bashkelidhet një  listë e hollësishme çmimesh.
3-Vërtetim Banke që përmban niptin e operatorit ekonomik, numrin e llogarisë dhe IBAN.  
4-Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mos shlyerja e detyrimeve të energjisë përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik.
5-Vërtetim se subjekti ka paguar sigurimet shoqerore të punonjesve. 
6-Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të vogel se 30%  të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. 

· Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

· Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara

         Realizimi i sherbimit do të behet sipas grafikut të lëvrimit 
 
 Afati  i paraqitjes për lidhjen e kontratës do të jetë 24 orë (nga momenti i mbarimit te afateve te     ankimimit).
Në ofertën e tij ofertuesi duhet të paraqesë të dhënat e plota të kontaktit.
Shënim:Operatori ekonomik fitues për nënshkrimin e kontratës /dorëzimin e faturës tatimore duhet të ketë:
· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Në ofertën e tij operatori ekonomik duhet të paraqesë të dhëna të plota të personit të kontaktit.
  
KOMISIONI
     Merita Rira                                                Albana Kopaçi                                      Entela Malo       

                    
     PERSONI I AUTORIZUAR I TITULLARIT TË AUTORITETIT KONTRAKTOR
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
ZAMIRA ÇEKREZI


Adr. Rr. “Skënderbeu”, godina 15, Tel.  05912/2404/ 22605, www.prrenjas.al, e-mail: bashkiaprrenjas@hotmail.com
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