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BASHKIA MAT
KRYETARI

Nr._______ Prot.                                                                                   Burrel, më ____.____.2026 
	
	          Nr. ekzemplarëve: 3
    Afati i ruajtjes: ______. 


FTESË PËR OFERTË
	
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:
Emri 			Bashkia Mat
Adresa			Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel
Tel/Fax		0685086246
E-mail			eduart.abazi@gmail.com  
Faqja e Internetit	www.bashkiamat.gov.al
	
Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt: “Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi”. Data e zhvillimit do të jetë 10/11/2026, ora  16:00 në adresën www.app.gov.al. 

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nr.
	 
	Përshkrimi i shërbimit
	Njësia
	Sasia 
	Çmimi për njësi
	Çmimi total për shërbim (5 x 6)

	
	
	
	
	
	
	

	Mercedes - Benz ML 320 CDI 4 MATIC Shasia:WDC1641221A481770 

	1
	F.V
	Vaj motorri 
	litra
	9
	
	

	2
	F.V
	Antifriz 
	litra
	12
	
	

	3
	F.V
	Filtër vaji
	copë
	1
	
	

	4
	F.V
	Filtër nafte
	copë
	1
	
	

	5
	F.V
	Filtër ajri
	copë
	1
	
	

	6
	F.V
	Filtër kondicioneri
	copë
	1
	
	

	7
	F.V
	Ferrota frenash (para + mbrapa)
	set
	1
	
	

	8
	F.V
	Rrip dinamo
	copë
	1
	
	

	9
	F.V
	Riparim grup timoni
	shërbim
	1
	
	

	10
	F.V
	Goma 255/50 R19
	copë
	2
	
	

	Total A
	

	Fuoristradë SKODA (KODIAQ), targa: AA 991 RG, Nr. i Shasie: TMBJJ7NS1H8022140

	1
	F.V
	Goma 215/65 R17
	copë
	4
	
	

	2
	F.V
	Vaj motorri 5/30
	litra
	7.5
	
	

	3
	F.V
	Antifriz -40
	litra
	5
	
	

	4
	F.V
	Filtër vaji
	copë
	1
	
	

	5
	F.V
	Filtër nafte
	copë
	1
	
	

	6
	F.V
	Filtër ajri 
	copë
	1
	
	

	7
	F.V
	Filtër kondicioneri
	copë
	1
	
	

	8
	F.V
	Koka zbarre
	set
	1
	
	

	9
	F.V
	Koka paraleli
	set
	1
	
	

	10
	F.V
	Ferrota  frenash (para + mbrapa)
	set
	1
	
	

	11
	F.V
	Stabilizator ( para + mbrapa)
	copë
	2
	
	

	12
	F.V
	Gomina shpatullash (para + mbrapa)
	set
	1
	
	

	13
	F.V
	Bateri (100 Amper)
	copë
	1
	
	

	14
	F.V
	Volant 
	copë
	1
	
	

	15
	F.V
	Fshirëse xhamash
	set
	1
	
	

	16
	F.V
	Riparim grup timoni
	shërbim
	1
	
	

	17
	F.V
	Grushte rrotave të para
	set
	1
	
	

	18
	F.V
	ADBlue
	litra
	20
	
	

	Total B
	

	Fuoristradë MITSUBISHI (L 200), Nr. i Shasie: MMCJJKL20KH004962, targa: AA 429 YY

	1
	F.V
	Goma 205 R16 C108/110
	copë
	4
	
	

	2
	F.V
	Vaj motorri 5/30
	litra
	9
	
	

	3
	F.V
	Antifriz -40
	litra
	5
	
	

	4
	F.V
	Filtër vaj
	copë
	1
	
	

	5
	F.V
	Filtër nafte
	copë
	1
	
	

	6
	F.V
	Filtër ajri
	copë
	1
	
	

	7
	F.V
	Filtër kondicioneri
	copë
	1
	
	

	8
	F.V
	Koka zbarre
	copë
	4
	
	

	9
	F.V
	Koka paraleli
	set
	1
	
	

	10
	F.V
	Ferrota frenash (para+ mbrapa)  
	set
	1
	
	

	11
	F.V
	Stabilizator  
	copë
	1
	
	

	12
	F.V
	Gomina ballancuesi
	copë
	2
	
	

	13
	F.V
	Gomina balestrash
	set
	1
	
	

	14
	F.V
	Bateri (100 Amper)
	copë
	1
	
	

	15
	F.V
	Fshirëse xhamash
	set
	1
	
	

	Total C
	

	Fuoristradë BMW X5,  Nr. Shasie: WBA410302052250, targa: AB 610 BY

	1
	F.V
	Goma 255/50 R19
	copë
	4
	
	

	2
	F.V
	Vaj motorri 5/30
	litra
	7.5
	
	

	3
	F.V
	Antifriz -40
	litra
	5
	
	

	4
	F.V
	Filtër vaji
	copë
	1
	
	

	5
	F.V
	Filtër nafte
	copë
	1
	
	

	6
	F.V
	Filëtr ajri
	copë
	1
	
	

	7
	F.V
	Filtër kondicioneri
	copë
	1
	
	

	8
	F.V
	Koka zbarre
	set
	1
	
	

	9
	F.V
	Koka paraleli
	set
	1
	
	

	10
	F.V
	Ferrota frenash (para + mbrapa)
	set 
	1
	
	

	11
	F.V
	Stabilizator (para +mbrapa)
	copë
	2
	
	

	12
	F.V
	Gomina shpatullash (para + mbrapa)
	set
	1
	
	

	13
	F.V
	Bateri (100 Amper)
	copë
	1
	
	

	14
	F.V
	Set rripash
	set
	1
	
	

	15
	F.V
	Fshirëse xhamash
	set
	1
	
	

	16
	F.V
	Riparim grup timoni
	shërbim
	1
	
	

	17
	F.V
	Riparim kondicioneri
	shërbim
	1
	
	

	Total D
	

	Çmimi total (A + B + C + D)
	

	TVSH (%)
	

	Çmimi total me TVSH:
	



· Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pjesëve të këmbimit të automjeteve duhet të ketë këto specifikime teknike:

Subjekti/et që do të konkurojnë duhet të plotësojnë dhe specifikimet e mëposhtme:

· Materialet e pjesët e këmbimit që do të përdoren për të gjithë llojet e riparimeve, duhet të jenë të çertifikuara dhe të jenë në përshtatje me tipin e mjeteve e pa modifikime, sipas manualit teknik (për tipin, modelin dhe vitin e prodhimit të automjeteve), të montohen në mënyrën e kërkuar dhe të testohet funksionimi i tyre dhe i mjetit në lëvizje.

· Filtrat dhe antifriza duhet të jenë të çertifikuara, cilësore dhe sipas modelit/ parametrave të motorëve të automjeteve.

· Pjesët e këmbimit të jenë të reja dhe të ambalazhuara, dhe sipas standarteve Europiane qoftë edhe me dokumenta homologimi të mjeteve.

· Shërbimi i furnizimit dhe vendosjes së pjesëve të këmbimit do të kryhet në servisin e operatorit ekonomik fitues, i cili mund ta disponojë në pronësi ose me qira.

· Shërbimi duhet të kryhet në servisin e operatorit ekonomik, ku të garantojë me shpenzimet e tij tërheqjen me karrotrec të mjetit në pikën që do të kryejë shërbimin.

· Operatori ekonomik i shpallur fitues në ofertën ekonomike duhet të përfshijë shërbimin për zëvendësimin dhe vendosjen e pjesëve të këmbit sipas preventivit (FV).

· Për të gjitha defektet që mund të ndodhin brenda 6 (gjashtë) muajve për arsye të montimit të gabuar apo mungesës së profesionalizmin në kryerjen e shërbimit operatori ekonomik do të kryejë riparimin/ zëvendësimin e pjesës së këmbimit me kostot e tija.

· Në rast difekti operatori fitues do të përgjigjet për riparimin e difektit brenda 5 (pesë) ditëve nga njoftimi i autoritetit kontraktor.

· Specifikimet teknike të gomave:

1. Gomat duhet të jenë të reja. Gomat nuk duhet të jenë të riveshura. 

1. Të gjitha gomat duhet të jenë të prodhimit për përdorim 4 (katër) stinët, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit. 

1. Në sipërfaqet anësore, çdo gomë duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:

· Prodhuesi.
· Emërtimi i gomës.
· Përmasat e gomës sipas kërkesës dhe profili i batistradës.
· Indeksi i ngarkesës dhe shpejtësisë.
· Struktura e gomës (radiale osë diagonale).
· Tipi i gomës (ubeless / Tube Type). 
· Numri i miratuar UN/ECE i prodhuesi të gomës që tregon se prodhimi i gomave bëhet në përputhje me rregullat e vendosura nga UN/ECE.
· E (standarti i BE) ose DOT (standarti amerikan).
· Kodi i prodhuesit të gomës.
· Kodi i gomës (për shembull EA- Kodi i gomës 295/80 R 22.5).
· Data e prodhimi të gomës (për shembull 1025- prodhuar në javën e dhjetë të vitit 2025).

1. Gomat duhet nuk duhet të jenë të prodhimit jo më herët se 12 muaj nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

1. Gomat e një dimensioni duhet të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi.

1. Garancia e gomave.

· Garancia e gomave jo më pak se 40.000 (dyzet mijë) kilometra. Operatori ekonomik i shpallur fitues gjatë periudhës së garancisë është i detyruar të kryejë zëvendësimin e gomave me difekt për shkak të prodhimit osë cilësisë së dobët, pas marrjes së njoftimit nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Mat. 
	
1. Operatori Ekonomik duhet të sigurojë edhe shërbimin për montim-çmontimin e tyre (servis) i cili përfshihet në çmim sipas preventivit të ofertuar.

· Specifikimet teknike të baterive:

1. Të kenë garanci jo më të vogël se 1 (një) vit nga vënia në punë.
2. Të jenë prodhim sipas standarteve të C.E
3. Bateritë duhet të kenë barkodin identifikues në etiketë, voltazhin 12 V Amperazhin, EN peshën dhe përmasat sipas specifikimeve teknike të kërkuara në tabelë.
4. Bateritë të jenë hermetike me sy magjik dhe me xhel.

· Vajrat duhet të jenë sipas standarteve të parashikuara në Preventiv.

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda 24 orësh nga momenti i publikimit të njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), dhe do të dorëzojë dokumentet si më poshtë:

1. Formularin e Ofertës, në të cilin të përfshihet preventivi i ofertës me çmimet për secilin zë.

2. Vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. Extra “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” (i nënshkruar në çdo faqe);

3. Ekstrakti Historik të QKB-s.

4. IBAN nga Banka. 

5. Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik. Vërtetim ky, i marrë jo më parë se 30 ditë nga data e hapjes së ofertave.

6. Vërtetim lëshuar nga Bashkia me anë të së cilit të vërtetohet shlyerja e taksave për vitin 2026 për adresën ku operatori ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar nga QKB.

7. Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve fiskale, lëshuar nga Administrata Tatimore, (jo më herët se data 21 e muajit paraardhës të zhvillimit të proçedurës së prokurimit).

8. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar në stafin e tij minimumi 2 (dy) punonjës të specializuar/ kualifikuar si: mekanik dhe elektroaut, për kryerjen e shërbimeve objekt prokurimi, të vërtetuar me kontratë pune, dëshmi/ çertifikatë kualifikimi, si dhe të figurojnë detyrimisht në listëpagesën e shoqërisë për periudhën, 3 (tre) muajt e fundit.

9. Operatori ekonomik pjesëmarrës me qëllim kryerjen e shërbimeve objekt prokurimi, duhet të disponojë 1 (një) servis automjetesh në pronësi ose me qera në Njësinë Administrative Burrel, Bashkia Mat, ku për vërtetimin e përmbushjes së këtij kushti, duhet të paraqesë:
· Dokumentacioni që vërteton pronësinë (dhe kontratën e qirasë të lidhur ndërmjet palëve konform dispozitave të Kodit Civil, në rast se servisi është me qira)
· Leje mjedisore nga QKL 
· Foto në plane të ndryshme (të paktën 2)

10. Operatori ekonomik pjesëmarrës në servisin e kërkuar në pikën 9, duhet të ketë të instaluar minimumi 2 (dy) vinç - urë ngritëse, me peshëmbajtje jo më pak se 3 (tre) ton, minimumi 1 (një) gropë kontrolli në një gjatësi të paktën 5 (pesë) m, si dhe duhet të disponojë pajisje për ç’montim/ montim gomash, ku për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqiten nga 2 (dy) foto për secilën pajisje në plane të ndryshme. 

11. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit për mjetet nga adresa e autoritetit kontraktor deri në servis, si dhe të pjesëve të këmbimit.

*  Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre.
	
Afati i realizimit të shërbimit do të jetë: 4 (katër) muaj duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës (sipas nevojave të autoritetit kontrakor).

Në ofertën e tij, ofertuesi duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

Shënim: Operatori ekonomik fitues për nënshkrimin e një kontrate/ dorëzimin e faturës tatimore duhet të ketë: 
	
- Kopje të Çertifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qëndrore të Faturave; 

- Kopje të Çertifikatës Elektronike të Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në perdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerik.


KRITERET E PJESËMARRJES                                                                                                                                                                 Sipas Ftesës për Ofertë.
                                                                                                                                                        KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT
· Çmimi më i ulët.
Titullari i Autoritetit Kontraktor
[bookmark: _GoBack]
___________________________________________________________________________________________________
Adresa: Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel; www.bashkiamat.gov.al ; E-mail: bashkiamat@gmail.com
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