SPECIFIKIMET TEKNIKE TË MOBILIMIT – SALLA E KËSHILLIT BASHKIAK BASHKIA KAMëZ

1. Tavolinat e Këshilltarëve (Banka me Hark / Modulare)
· Forma dhe Dizajni: Tavolina me rreze lakimi (formë harku amfiteatrial) sipas modulimit të treguar në projekt, të dizajnuara për t'u përshtatur me shkallëzimin/reshtat e sallës. 
· Materiali: Trup i përbërë nga MDF i furniruar ose me sipërfaqe melaminë me dendësi të lartë (HPL/MDF) me trashësi minimale 25 mm - 30 mm. 
· Skajet/Kanti: Kantim me me profil PVC/ABS me trashësi 2 mm, i ngjitur me ngjitës termoplastik. 
· Sistemi i Kabllimit: Panel ballor (Modesty Panel) i integruar. Tavolinat duhet të kenë kanalizim të brendshëm për kalimin e kabllove (Management Cable Pass) dhe zgavra të integruara për mikrofonat e votimit/fjalës. 
· Lartësia: Standarde 74 - 76 cm. 
Tavolinat janë të dizajnuara me formë kafe/harkore (kurvilineare) me furnir/melaminë druri lis natyral (Oak/Walnut grain) dhe strukturë të mbyllur përballë (panele ballore modeste/skirt panel)
Tavolinat e Anëtarëve të Këshillit (Amfiteatri - 72 Vende)
Përbëhen nga blloqe modulare amfiteatri me harkim:
· Numri i rreshtave: 5 rreshta shkallëzuese nga çdo anë (Gjithsej 10 blloqe tavolinash). 
· Kapaciteti: 36 vende në krahun e majtë + 36 vende në krahun e djathtë = 72 Vende. 
· Përmasat për një vend pune (modular):
· Gjatësia e modulit për person: 65 - 70 cm / vend. 
· Thellësia e tavolinës (Desktop depth): 50 - 55 cm. 
· Lartësia standarde: 75 cm. 
· Dimensionet e blloqeve sipas rreshtave:
· Rreshti  (6 vende/bllok): Gjatësia harkore ~3.90 m. 
2. Specifikimet e Moketit dhe Sipërfaqja ()
· Tipi i Moketit: Moket në pllaka (Carpet Tiles / Modular Carpet) me përmasa standarde 50 x 50 cm. 
· Karakteristikat Teknike:
· Materiali: 100% Poliamid (Nylon BCF / Solution Dyed) i klasës me rezistencë të lartë ndaj trafikimit të rëndë (Klasa commercial 33).
· Mbrapaskina (Backing): Baza bituminoze ose PVC/felt me veti termo-izoluese dhe akustike (përthithje zhurmash për salla mbledhjesh).
· Sjellja ndaj Zjarrit: Klasifikim anti-zjarr Bfl-s1 (sipas standardeve të prokurimeve publike/ndërtimit).
· Ngjyra: Bordo / E kuqe e errët korporative me teksturë lineare/gjeometrike të smaltuar. 
Përllogaritja e Sipërfaqes (): Nga konfigurimi i sallës (rreth 10.5 m gjerësi me 12.5 m gjatësi plus shkallëzimet e triksave/amfiteatrit):
· Sipërfaqja neto e dyshemesë: Rreth 130 m² - 135 m².
· Shtesa për shkallët (ballinat/ngritjet) dhe skrap (mbetje prej prerjes): +15% derivat standard.
· Sasia e nevojshme për porosi (Neto + Mbetje): ~150 m² - 155 m² moket në pllaka.
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