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Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt:                ’’Mobilim per cerdhen nr.1 te Qytetit Kruje’’ .
Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës): ’’Mobilim per cerdhen nr.1 te Qytetit Kruje’’ .
	NR
	EMËRTIMI  I  MATERIALEVE
	NJËSIA
	SASIA
	7 dite 
	7 dite

	1
	Furrë Gatimi
	cope
	1
	 
	 

	2
	Pianur
	copë
	1
	
	 

	3
	Aspirator
	copë
	1
	
	 

	4
	Lavapjatë
	copë
	1
	
	 

	5
	Grup lavapjate
	copë
	1
	
	 

	6
	Frigorifer
	copë
	1
	
	 

	7
	Bolier 
	copë
	1
	
	 

	8
	Set Kokë Dushi
	cope
	1
	
	 

	9
	Kondicioner
	copë
	2
	
	 

	10
	Lavastovilje
	copë
	1
	
	 

	11
	Lavatriçe
	 
	 
	 
	copë
	1
	 
	 

	12
	Televizor
	copë
	2
	 
	

	13
	Karrige Kopshti 
	copë
	20
	 
	

	14
	Kuzhinë Modulare me material melamine ( 18mm )
	m/linear
	5.5
	 
	

	15
	Raft rrobash i kombinuar me mbajtese kutia lodrash material melamine (18mm)
	m2
	6.5
	 
	

	16
	Raft anësore (për lodrat dhe çantat e fëmijëve)
	m2
	2.5
	 
	

	17
	Raft i kombinuar me mbajtese kutia lodrash material melamine (18mm)
	m2
	6.5
	 
	

	18
	Raft i kombinuar me mbajtese kutia lodrash material melamine (18mm)
	m2
	2.8
	 
	

	19
	Mbajtese librash dhe lodrash 
	m2
	2
	 
	

	20
	Tavolina rrethore me diameter 100 cm 
	copë
	7
	 
	

	21
	Tapet Gome 
	m2
	30
	 
	


Shenim: Mbyllet me nr rendor 21
SPECIFIKIME TEKNIKE
PAJISJET ELEKTRONIKE DHE HIDRAULIKE TË ÇERDHES

1. FURRË GATIMI 

· Tipi: Furrë elektrike
· Kapaciteti: 56 Lt

· Klasi i energjisë: A

· Masa: 59.5x59.5x56 cm

· Ngjyra: E zezë

· Lloji: Furrë elektrike për gatim, e përshtatshme për përdorim në ambiente institucionale, kuzhina çerdhesh dhe kopshtesh. 

· Furnizimi: Elektrik, 220–240 V / 50 Hz. 

· Kapaciteti: Minimumi 60 litra. 

· Fuqia: Rreth 2.000–3.000 Ë, e përshtatshme për gatim dhe pjekje të njëkohshme. 

· Funksionet: Gatim me rezistencë sipër/poshtë, pjekje, ngrohje dhe, sipas modelit, funksion ventilatori për shpërndarje të njëtrajtshme të nxehtësisë. 

· Kontrolli: Mekanik ose elektronik, me komandim të thjeshtë dhe të qartë. 

· Kohëmatësi: I integruar, me mundësi programimi të kohës së gatimit. 

· Dera: Me xham të dyfishtë ose izolim termik të përshtatshëm për reduktimin e temperaturës së jashtme. 

· Ndriçimi: Ndriçim i brendshëm për kontrollin e ushqimit gjatë gatimit. 

· Pajisjet shtesë: Minimumi 1–2 tava/tepsi dhe 1 rrjetë metalike, të përshtatshme për dimensionet e furrës. 

· Pastrimi: Sipërfaqe e brendshme rezistente ndaj yndyrave dhe e lehtë për t'u pastruar. 

· Siguria: Mbrojtje nga mbinxehja dhe sistem i sigurt mbylljeje të derës. 

· Materiali i jashtëm: Çelik inox ose material tjetër cilësor, rezistent ndaj nxehtësisë dhe korrozionit. 

· Izolimi termik: I përshtatshëm për përdorim të sigurt dhe efikas. 

· Përmasat: Të përshtatshme për instalim në kuzhinë institucionale.
2. PIANURË
· Pianurë elektrike  me 4 vatra gatimi qeramike. Pianura me nivele nxehtësie. 

· 2300/2300/1800/1200 Ë. Fuqia maksimale 6.5 kË
· Gjerësia: 59 cm

· Lartësia: 5.2 cm

· Thellësia: 52 cm

· Lloji: Pianurë elektrike e integrueshme për gatim, e përshtatshme për kuzhina institucionale, çerdhe dhe kopshte. 

· Numri i zonave të gatimit: Minimumi 4 zona gatimi. 

· Furnizimi: Elektrik, 220–240 V / 50 Hz. 

· Fuqia totale: Minimumi 6.000 Ë, e përshtatshme për përdorim të njëkohshëm të zonave të gatimit. 

· Sipërfaqja: Qelq qeramik ose material tjetër cilësor, rezistent ndaj temperaturave të larta, goditjeve dhe gërvishtjeve. 

· Kontrolli: Komandim elektronik ose me butona rrotullues, me nivele të ndryshme të rregullimit të temperaturës. 

· Zonat e gatimit: Me diametra dhe fuqi të ndryshme, të përshtatshme për enë të madhësive të ndryshme. 

· Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Të jetë i pajisur me indikator për të sinjalizuar zonat që mbeten të nxehta pas fikjes. 

· Siguria: Sistem mbrojtjeje nga mbinxehja dhe fikje automatike në rast nevoje. 

· Pastrimi: Sipërfaqe e sheshtë dhe e lëmuar, e lehtë për pastrim dhe mirëmbajtje. 

· Përmasat: Të përshtatshme për integrim në banakun e kuzhinës; përmasat standarde rreth 60 × 52 cm. 

· Materiali: Rezistent ndaj nxehtësisë, lagështirës dhe përdorimit të shpeshtë. 

· Instalimi: Të mundësojë montim të integruar në banak dhe lidhje të sigurt elektrike.

3.  ASPIRATOR

· Konstruksioni prej alumini 

· Fuqia thithëse: 400 m³/h

· Gjerësia: 60 cm

· Niveli i zhurmës: N/A

· Numri i funksioneve: 3 shpejtësi

· Instalimi në mënyrë horizontale. Në paketim të përfshihen dhe filtrat. 

        4.  LAVAPJATE

· Aksesorët e fiksimit të përfshirë: Po

· Gjerësia: 100 cm

· Krahu instalimit: Majtas

· Lartësia: 20 cm

· Materiali: Granit

· Nevojitet montim: Po

· Ngjyra: E zezë

· Numri i gropave: 2

· Përfshihet pileta: Po

· Përfshin sifonin: Po

· Thellësia: 50 cm

· Thellësia e gropës: 20 cm

5. GRUP LAVAPJATE

Lloji: Grup lavapjatë për kuzhinë, i përshtatshëm për ambiente institucionale, çerdhe dhe kopshte. 

Materiali: Çelik inox AISI 304, rezistent ndaj korrozionit, lagështirës dhe përdorimit të shpeshtë. 

Konfigurimi: Lavapjatë me dy gropa dhe hapësirë pune/shkarkimi. 

Përmasat e përafërta: 120 × 60 × 85 cm (Gjatësi × Thellësi × Lartësi), me mundësi përshtatjeje sipas hapësirës. 

Gropat e lavapjatës: Minimumi 2 gropa, me përmasa të përshtatshme për larjen e enëve të kuzhinës. 

Thellësia e gropave: Minimumi 20–25 cm. 

Pjesa e punës: Sipërfaqe e sheshtë, e lëmuar dhe e pjerrët lehtë drejt kullimit për të shmangur grumbullimin e ujit. 

Këmbët: Konstruksion inox me këmbë të rregullueshme në lartësi për stabilitet dhe nivelim. 

Rubineti: Të pajiset me rubinet uji të ngrohtë dhe të ftohtë, me material rezistent ndaj korrozionit. 

Shkarkimi: Çdo gropë të jetë e pajisur me sifon dhe sistem kullimi të përshtatshëm. 

Rafti i poshtëm: Të ketë raft të poshtëm për vendosjen e enëve, detergjentëve ose materialeve të kuzhinës. 

Higjiena: Sipërfaqe jo poroze, e lehtë për pastrim dhe dezinfektim, e përshtatshme për përdorim në ambiente ku përgatitet ushqim. 

Skajet: Të përpunuara dhe të rrumbullakosura, pa cepa të mprehtë, për siguri gjatë përdorimit. 

Qëndrueshmëria: Strukturë e fortë dhe rezistente ndaj përdorimit intensiv.

6. FRIGORIFER  90CM

· Gjerësia: 90 cm

· Kapaciteti ftohës: 341 Lt

· Kapaciteti i ngrirësit: 177 Lt

· Klasi i energjisë: A++

· Lartësia: 177 cm

· Mënyra e ftohjes: Me ajër

· Niveli i zhurmës: 42 dB

· Shpërndarës uji: Po

· Tensioni: 220 V

· Thellësia: 66 cm

· Lloji: Frigorifer elektrik me njësi ngrirëse, i përshtatshëm për përdorim në kuzhina institucionale, çerdhe dhe kopshte. 

· Kapaciteti total: Minimumi 300 litra. 

· Kapaciteti i frigoriferit: Minimumi 200 litra. 

· Kapaciteti i ngrirësit: Minimumi 80 litra. 

· Sistemi i ftohjes: No Frost, për të parandaluar formimin e akullit. 

· Klasa energjetike: Minimumi E ose më e lartë, sipas klasifikimit aktual energjetik. 

· Furnizimi: 220–240 V / 50 Hz. 

· Temperatura: Sistem elektronik ose mekanik për rregullimin e temperaturës. 

· Raftet e brendshme: Minimumi 3–4 rafte, të realizuara në xham të temperuar ose material rezistent dhe të lehtë për pastrim. 

· Ndarjet e derës: Minimumi 3 ndarje, të përshtatshme për shishe, produkte ushqimore dhe artikuj të tjerë. 

· Sirtarët: Minimumi 1–2 sirtarë për fruta dhe perime. 

· Ngrirësi: I pajisur me ndarje/sirtarë të veçantë për organizimin e produkteve të ngrira. 

· Ndriçimi: Ndriçim i brendshëm LED. 

· Kontrolli: Termostat i rregullueshëm dhe tregues funksionimi. 

· Gazi ftohës: Gaz ftohës ekologjik, sipas standardeve në fuqi. 

· Dera: E kthyeshme majtas/djathtas sipas nevojës së instalimit. 

· Materiali i jashtëm: Rezistent ndaj korrozionit dhe i lehtë për pastrim. 

· Zhurma: Nivel i ulët zhurme, i përshtatshëm për ambiente institucionale. 

· Përmasat: Të përshtatshme për vendosje në kuzhinë institucionale 90cm gjeresi

· Siguria: Sistem mbrojtjeje ndaj mbingarkesës dhe funksionim i sigurt elektrik.

7.  NGROHËS UJI (BOLIER)
· Fuqia: 1500 Ë

· Kapaciteti depozitës/qeses: 30 Lt

· Klasi i energjisë: N/A

· Lidhja me rrjetin: 1/2 "

· Montimi: Vertikal

· Presioni max: 8 bar

· Temperatura max: 75 ° C

Ngrohës uji elektrik 30L. Element ngrohës anti-korrozion. Vertikal. Rezistent ndaj goditjeve. Temperatura nominale 75ºC. Fuqia nominale: 1.5 kË. Përmasat: L44.7xG39xTh40 cm

8. SET KOKË DUSHI, E KROMUAR
Set praktik dhe elegant për dush, i realizuar nga çelik dhe PVC me përfundim të kromuar. Dizajni modern dhe funksional përshtatet lehtësisht në çdo banjo, duke ofruar një pamje të pastër dhe bashkëkohore. Materialet e qëndrueshme dhe përfundimi i kromuar e bëjnë një zgjedhje ideale për përdorim të përditshëm.

      9.   KONDICIONER

· Fuqia: 3.7 kË

· Kapaciteti ftohës: 3.6 kË

· Kapaciteti i ngrohjes: 3.7 kË

· Klasi i energjisë: A++/A++

· Konsumi i energjisë në ftohje : 1.114 kË

· Konsumi i energjisë në ngrohje: 0.997 kË

· Lloji i gazit: R32

· Niveli i zhurmës: 38/34/29/20 dB(A)

· Përmasat: N/A

· Sipërfaqja që mbulon: 25-35 m²

· Tensioni: 220-230 V

· Vëllimi i ajrit: 550 m³/h

Kondicioner 12,000 BTU te jete efikas, i drejtuar nga inverteri. Duke përdorur ftohësin R32, te ofroje vlerësime të nivelit të lartë të energjisë dhe kontroll të qetë të klimës me lidhje inteligjente, të projektuar për të ngrohur dhe ftohur hapësira rreth 25 m² deri në 35 m². Kapaciteti i Ftohjes: 3.6 kË (Nominal) Kapaciteti i Ngrohjes: 3.7 kË (Nominal) Klasa e Energjisë: A+++ (Ftohje) / A++ (Ngrohje) Vëllimi i Rrjedhjes së Ajrit: Deri në 550 m³/h Niveli i Zhurmës: 38 / 34 / 29 / 20 dB(A)
    10.   LAVASTOVILJE

· Klasi i energjisë: A

· Tipi: Lavastovilje

· Niveli i zhurmës: 49 dB

· Numri i funksioneve: 8 programe

· Përmasat: H81.5xË60xD56 cm

Lavastovilje 60 cm, me 8 programe, një vlerësim energjie B dhe një nivel zhurme 49 dB. Kapaciteti: 15 vende (i përshtatshëm për familje të mëdha). Performanca: 8 programe të dallueshme larjeje për nevoja të ndryshme pastrimi. Efikasiteti: Vlerësimi i energjisë i klasit B (standard modern) dhe niveli i zhurmës 49 dB (funksionim i qetë). Përmasat: L81.5 x G60 x Th56 cm (madhësia standarde e integruar/e pavarur). 

     11.  LAVATRIÇE

· Kapaciteti: 8 kg

· Klasi i energjisë: A

· Tipi: Lavatriçe

· Niveli i zhurmës: 76 dB(A)

· Numri i rrotullimeve në minutë: 1400 rpm

· Përmasat: H85xË60xD55 cm

Lavatriçe me ngarkim frontal dhe qëndrim të lirë, e projektuar për larje efikase të përditshme. Kapaciteti 8 kg i përshtatshëm për kopshte çerdhe, centrifugimi deri në 1400 rpm ndihmon në largimin më të mirë të ujit nga rrobat. Me programe larjeje, përfshirë opsione të shpejta, si dhe motor inverter për funksionim efikas. Modeli përfshin funksione praktike si nisja e vonuar dhe bllokimi i komandave; variante të listimeve të produktit përmendin gjithashtu programe/funksione me avull. Niveli i zhurmës gjatë centrifugimit është rreth 76 dB. Përmasat te jenë afërsisht H85 × Ë60 × D51–52 cm. Kombinimi i kapacitetit 8 kg, 1400 rpm dhe programeve My Time e bën një zgjedhje praktike për përdorim të përditshëm me fokus te kursimi i kohës dhe energjisë.
       12.  TELEVIZOR

· Frekuenca: 60 Hz

· HDMI: Po

· Tipi: Televizor LED 

· Marrësi digjital: DVB - C/S/S2/T/T2

· Përmasat e ekranit: 55"

· Rezolucioni: 4K Ultra HD

· Smart TV: Smart TV

Televizori me ekran LED 55" kombinon përmasat e mëdha të ekranit me rezolucionin Ultra HD 4K, Procesori Quad Core, frekuenca 60 Hz,. Tuneri DVB-T2/C/S2 te ofroje mbështetje për sinjal tokësor, kabllor dhe satelitor, për hapesira ndenjeje dhe ambiente ku kërkohet ekran 55"

SPECIFIKIME TEKNIKE
PËR MOBILJET DHE PAJISJET E ÇERDHES

Çerdhe Nr. 1
13. Karrige për fëmijë

Karrige për fëmijë për ambiente çerdhe/kopshti, e përshtatshme për përdorim parashkollor, me strukturë të qëndrueshme dhe rezistente ndaj përdorimit të përditshëm. Sedilje dhe mbështetëse ergonomike, me sipërfaqe të lëmuar, të pastrueshme dhe të dezinfektueshme. Skajet dhe këndet duhet të jenë të rrumbullakosura dhe pa pjesë të mprehta. Këmbët duhet të pajisen me tapa mbrojtëse kundër rrëshqitjes dhe dëmtimit të dyshemesë. Materiali të jetë plastik teknik me rezistencë të lartë ose material ekuivalent. Përmasat dhe lartësia e sediljes të jenë të përshtatura për fëmijë të moshës parashkollore. Produkti duhet të jetë i përshtatshëm për pastrim dhe 

dezinfektim të shpeshtë.
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· Materiali: MDF/Dru 

· Ngjyra: Natyrale / Opsionale

· Paketimi: 1 copë

· Përmasat: H49x26x26 cm

14. Kuzhinë modulare

Furnizim dhe montim i kuzhinës modulare me panele melamine me trashësi minimum 18 mm. Korpusi, dyert dhe raftet e brendshme të jenë rezistente ndaj konsumit dhe lagështirës. Skajet e ekspozuara të paneleve të jenë të veshura me ABS minimum 1 mm; në pjesët me përdorim intensiv rekomandohet ABS 2 mm. Menteshat dhe mekanizmat të jenë metalikë, cilësorë dhe të përshtatshëm për përdorim intensiv. Sistemi soft-close të përdoret aty ku është teknikisht i aplikueshëm. Dorezat të jenë metalike ose alumin. Mobiljet të pajisen me bazament ose këmbë të rregullueshme dhe sistem fiksimi. Sipërfaqja e punës të jetë rezistente ndaj lagështirës, pastrimit dhe dezinfektimit të shpeshtë. Përfshihen transporti, montimi, nivelimi dhe fiksimi. Pajisjet elektroshtëpiake dhe lavamani trajtohen si elementë të veçantë.

· 5.5 m linear e modifikuar sipas hapsires se kuzhines
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15. Raft  Mobilje për rroba dhe kuti lodrash   

Mobilje për ruajtjen e rrobave dhe lodrave të fëmijëve, e realizuar me panele melamine minimum 18 mm. Të përmbajë ndarje për varjen e rrobave, rafte dhe hapësira të dedikuara për kuti lodrash. Skajet e ekspozuara të paneleve të jenë të veshura me ABS. Këndet të jenë të rrumbullakosura ose të mbrojtura. Raftet të kenë kapacitet të përshtatshëm mbajtës. Konstruksioni të jetë i qëndrueshëm dhe, sipas konfigurimit, të fiksohet në mur për eliminimin e rrezikut të përmbysjes. Sipërfaqet duhet të jenë të lehta për pastrim dhe dezinfektim.

·    6.5 m2  e modifikuar sipas hapsires se çerdhes
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16. Raft për lodra dhe çanta

Mobilje/raft anësor për sistemimin e lodrave dhe çantave të fëmijëve, me konstruksion prej melamine minimum 18 mm, me rafte dhe ndarje funksionale. Skajet e paneleve të jenë të veshura me ABS minimum 1 mm. Pa cepa të mprehtë dhe pa elementë që paraqesin rrezik për fëmijët. Konstrukti duhet të jetë i qëndrueshëm, rezistent ndaj përdorimit të përditshëm dhe i përshtatshëm për pastrim e dezinfektim të shpeshtë. Përfshihet montimi dhe fiksimi.

· 2.5 m2 e modifikuar sipas hapsires se hollit
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17. Raft  Mobilje për rroba dhe kuti lodrash   
Raft i kombinuar për lodra, me rafte të hapura dhe ndarje për kuti lodrash, i realizuar me melaminë minimum 18 mm. Skajet të jenë të veshura me ABS. Konstruksion i përforcuar dhe i qëndrueshëm, me mundësi fiksimi në mur kundër përmbysjes. Sipërfaqet të jenë rezistente ndaj konsumit, lagështirës dhe pastrimit/dezinfektimit. Përmasat dhe ndarjet të përshtaten me hapësirën e instalimit dhe funksionin e mobiljes.

· 6.5 m2 e modifikuar sipas hapsires se kopshtit (kati i dyte)
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18. Raft i ulët i kombinuar për lodra
Raft i ulët i kombinuar për lodra, i përshtatur për akses të kontrolluar nga fëmijët, me panele melamine minimum 18 mm dhe skaje ABS. Të përmbajë ndarje për lodra dhe/ose kuti. Konstruksioni të jetë i qëndrueshëm, me kënde të rrumbullakosura, pa cepa të mprehtë dhe me sipërfaqe të lehtë për pastrim e dezinfektim. Të jetë i fiksueshëm në mur kur kërkohet për sigurinë kundër përmbysjes.

· 2.8 m2 e modifikuar sipas hapsires se klases
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19. Mbajtëse librash dhe lodrash
Mobilje për sistemimin e librave, materialeve didaktike dhe lodrave, me panele melamine minimum 18 mm. Rafte të hapura të dimensionuara për libra dhe lodra fëmijësh. Skajet të jenë të veshura me ABS, ndërsa këndet të jenë të rrumbullakosura. Sipërfaqet të jenë rezistente ndaj pastrimit dhe dezinfektimit të shpeshtë. Konstruksioni të jetë i qëndrueshëm dhe i sigurt, me mundësi fiksimi në mur. Lartësia dhe ndarja e rafteve të përshtaten me përdorimin në ambient çerdheje.

· 2 m2 e modifikuar sipas hapsires 
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20. Tavolinë rrethore për fëmijë Ø100 cm
Tavolinë rrethore për fëmijë, me diametër Ø100 cm, e përshtatshme për ambient çerdheje. Pllaka e tavolinës të ketë sipërfaqe të lëmuar, rezistente ndaj lagështirës, konsumit, gërvishtjeve dhe pastrimit/dezinfektimit të shpeshtë. Skaji periferik të jetë i rrumbullakosur dhe pa cepa të mprehtë. Strukturë metalike ose material ekuivalent me rezistencë të lartë, e qëndrueshme dhe kundër lëkundjes. Këmbët të pajisen me tapa mbrojtëse kundër rrëshqitjes dhe dëmtimit të dyshemesë. Lartësia e tavolinës të jetë e përshtatshme për fëmijë të moshës parashkollore. Përfshihet montimi dhe nivelimi.

· Diameter 100 cm 
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21. Tapet dyshemeje prej gome/EVA
Tapet dyshemeje prej gome/EVA ose material ekuivalent, për përdorim në ambiente çerdheje dhe zona aktiviteti të fëmijëve. Sipërfaqe antirrëshqitëse, rezistente ndaj konsumit, grisjes dhe pastrimit të shpeshtë. Material elastik dhe i përshtatshëm për përdorim të përditshëm. Skaje të sigurta dhe bashkim i qëndrueshëm ndërmjet elementeve. Trashësia dhe dimensionet të përcaktohen në specifikimin e ofertës, duke garantuar qëndrueshmëri dhe siguri gjatë përdorimit. I lehtë për mirëmbajtje dhe pastrim.
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Shenim: Fotot jane vetem per qellime ilustrimi dhe orientimi .

Data e zhvillimit do të jetë  09.11.2026  ora 10:00  në adresën www.app.gov.al. 

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentet si më poshtë:
· Vertetim per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore perfshire edhe detyrimet vendore per   vitin 2026  te leshuar nga ana e  njesise vendore ku operatori ekonomik ka seline  sipas QKB, ne rast se jane plotesuar afatet e maturimit te detyrimeve vendore   per periudhen  e mesiperme  ne perputhje me kerkesat e  ligjit nr  9632 date 30.10.2006 ‘’ Për sistemin e taksave vendore’’, i ndryshuar.

· Operatori ofertues duhet të paraqesë ofertën ekonomike për mallin  objekt prokurimi 

· IBAN origjinal te leshuar nga Banka perkatese.
· Deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike.
· Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda dites se neserme te punes duke nisur  nga momenti i publikimit njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik)  me dokumentacionin e kerkuar si më sipër.

· Afati i levrimit te mallit do të jetë brenda 14 (katermbedhjete) diteve nga data e nenshkrimit te kontrates.
· Malli do te levrohet ne Magazinen Qendore te Bashkise Kruje ose ne vende te tjera te percaktuara  nga Bashkia Kruje nga ana e operatorit ekonomik fitues me mjetet e tij.
· Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.
Shenim-Ligji i aplikueshem ne kete procedure do te jete Ligji me nr .162/2020 ‘’Per Prokurimin Publik’’dhe Vendimit  nr. 285, datë 19.5.2021 ‘’ Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik’’ , i ndryshuar 
Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.

· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
                                                   TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
                                                  Artur BUSHI
Konceptoi:G.Halili
Nr ekzemplarëve:4k[image: image11.png]
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