MINISTRIA E MBROJTJES
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT

[image: Description: 1-ministria-mbrojtjes-Grey-01]FTESË PËR OFERTË
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri:	 	Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
Adresa:		Kati. 3, Godina 29 e QKMBM dhe MFA, Garnizoni Skënderbej, Rruga e Dibrës, Tiranë 
Tel/Fax:		069 20 75 697
E-mail: 		altin.zeqo@dprmsh.gov.al 
Faqja e internetit: www.dprmsh.gov.al	
Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt “Blerje materiale për mirëmbajtje të objekteve ndërtimore për nevoja të DPRMSH-së”, me artikujt dhe sasitë përkatëse sipas tabelës në vijim: 

	Nr.
	Emërtimi i Mallit
	Njësia
	Sasia

	1
	Karton katrama (4 mm, gjerësia 1m)
	m2
	650

	2
	Primer 
	kova
	10

	3
	Rërë
	m3
	11

	4
	Çimento
	kg
	 10,000 

	5
	Bojë vaji (ngjyra sipas nevojës se DPRMSH)
	kg
	45

	6
	Ulluk uji (plastic) 
	metër
	200

	7
	Tuba shkarkimi (Ø75) + fashetat
	metër
	10

	8
	Stuko 
	kg
	50

	9
	Boje hidromat
	litra
	200

	10
	Vidha druri
	kuti
	2

	11
	Gozhde 6 cm
	kg
	5

	12
	Dryna dere madhesi e mesme
	cope
	50

	13
	Gelqere 
	kg
	200

	14
	Zhavorr 
	m3
	20

	15
	Tabela parandaluese 
	cope
	50

	16
	Llamarine 0.6 mm
	kg
	180

	17
	Boje Akrilike
	kg
	30

	18
	Boje Plastike
	kg
	30

	19
	Kendore plastike
	meter
	30

	20
	Pikore plastike
	meter
	26

	21
	Teknofiks
	kg
	150

	22
	Rrjete plastike
	m2
	26

	23
	Qese mbuluese per lyerje
	cope
	12

	24
	Stuko patinimi
	kg
	25

	25
	Tenie letre 5 cm
	cope 
	4

	26
	Pigment boje plastike
	kg
	2

	27
	Sprajt i bardhe 250 ml
	cope
	4

	28
	Rul lyerje me qime te gjata 20 cm
	cope 
	1

	29
	Penel lyerje me thyerje 4.5 cm
	cope
	1

	30
	Astar
	kg
	5

	31
	Rrjet teli 1.5-meter lartesi, romb 5x5 cm, trashesia e telit 1.5 mm
	meter
	15



Data e zhvillimit do të jetë 11.11.2026 ora: 10:30 në adresën www.app.gov.al
Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me të dhëna dhe specifikimet teknike si më poshtë:
I. I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMMIT 
[bookmark: _Hlk222135203]
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentacionin për të provuar aftësinë teknike dhe përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale:

1. [bookmark: _Hlk242258174]Certifikatën e gjendjes së regjistrimit, Ekstrakti i Regjistrit Tregtar dhe Ekstrakt i Historikut për të dhënat e Subjektit lëshuar nga QKB (3 muajt e fundit) ku të vërtetohet se subjekti është aktiv dhe objekt i aktivitetit të përfshijë ... “tregtim i materialeve të ndërtimit....”

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin nr.16 datë 08.02.2024  dhe nenit 40, pika 4/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. Mbi bazën e këtij kriteri, AK synon të marrë shërbim nga një operator që sipas ligjit gëzon të drejtat për të ofruar shërbimin në fjalë.

2. Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë Formularin e Ofertës.
3. Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë që i përmbush specifikimet e kërkuara në ftesën për ofertë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 82 të LPP, i ndryshuar, nenit 26, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

4. Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, si dhe njoftimeve të APP-së, operatori ekonomik duhet të ketë kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizim, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
5. Operatori duhet të ketë kopje të certifikatës elektronike për fiskalizimin dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorimin, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura nëpërmjet zgjidhjes software-ike.
6. IBAN-in dhe numrin e llogarisë

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 40 dhe 41 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Ligjin Nr.87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, të ndryshuar.
7. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar origjinal ose i njehsuar me origjinalin për verifikimin e përmbushjes së kritereve të kualifikimit, sipas afateve dhe mënyrës së përcaktuar në rregullat në fuqi për procedurat e prokurimit me vlerë të vogël. 
8. Afati i realizimit të shërbimeve do të jetë 2 (dy) ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës, sipas kushteve të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor.
9. Dorëzimi i artikujve objekt prokurimi do të bëhet sipas nevojës së autoritetit kontraktor përkatësisht: 
a. Në Drejtorinë Rajonale të Rezervave materiale të Shtetit me adresë: Rruga e Rezervave, Lundër Tiranë. 
b. Në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materialë të Shtetit Fier, me qendër në Vlorë, me adresë: Rruga “Bektash Cakrani”, Vlorë.
c. Në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, me adresë Mbroje, Korçë.
d. Në Drejtorinë Rajonalë të Rezervave të Shtetit Dibër, me qendër në Mat, me adresë: Agjencia German, Komsi, Mat. 
e. Në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Shkodër, me qendër në Pukë, me adresë: Zona Industriale Pukë. 



II.SPECIFIKIMET TEKNIKE

	Nr.
	Emërtimi i mallit
	Specifikimet teknike të propozuara

	1
	Karton katrama me granil
	Material hidroizolues në formë ruloni, me veshje granili në sipërfaqe. Dendësia: 4 kg/m². Trashësia: 4 mm. Gjerësia: 1 m. Paketimi: 1 rulon me mbulim 10 m². I përshtatshëm për punime hidroizolimi në çati dhe sipërfaqe të tjera ndërtimore.

	2
	Primer
	Material astarues për përgatitjen e sipërfaqeve para aplikimit të bojës ose materialeve të tjera të përshtatshme. Të sigurojë ngjitje të mirë dhe uniformitet të sipërfaqes.

	3
	Rërë
	Rërë natyrore ose e përpunuar, e pastër, pa përmbajtje të konsiderueshme dherash, argjile dhe papastërtish organike, me granulometri 0–4 mm, e përshtatshme për përgatitjen e llaçeve, suvatimeve dhe punimeve të përgjithshme të ndërtimit.

	4
	Çimento
	Çimento Portland ose çimento Portland e përzier, e markës 300, në përputhje me standardin SSH EN 197-1 ose ekuivalentin e tij. Produkti të jetë i ambalazhuar, i ruajtur në kushte të përshtatshme dhe pa kokrriza të ngurtësuara.

	5
	Bojë vaji
	Bojë me bazë vaji, për përdorim në sipërfaqe druri dhe/ose metali, sipas përshtatshmërisë së produktit. Të ketë mbulim të mirë, qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj kushteve të përdorimit. Ngjyra sipas kërkesës së DPRMSH.

	6
	Ulluk uji (plastik)
	Ulluk për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut, i prodhuar nga material plastik rezistent ndaj kushteve atmosferike dhe rrezatimit UV, me sipërfaqe të rregullt dhe pa deformime.

	7
	Tuba shkarkimi Ø75 + fashetat
	Tuba plastikë për shkarkimin e ujërave të shiut, me diametër 75 mm, të përshtatshëm për përdorim të jashtëm. Të përfshihen fashetat përkatëse për montim dhe fiksim.

	8
	Stuko
	Material mbushës për riparimin dhe nivelimin e sipërfaqeve të mureve, i përshtatshëm për punime ndërtimi dhe restaurimi. Të krijojë sipërfaqe të njëtrajtshme pas aplikimit dhe tharjes.

	9
	Bojë hidromat
	Bojë me bazë ujore, me përfundim mat, për lyerjen e sipërfaqeve të brendshme. Të ketë mbulim të mirë, aplikim të lehtë dhe tharje uniforme.

	10
	Vidha druri
	Vida metalike të përshtatshme për bashkimin dhe fiksimin e elementeve prej druri, me filetim të përshtatshëm dhe rezistencë mekanike. Të jenë të ambalazhuara në kuti.

	11
	Gozhde 6 cm
	Gozhde metalike me gjatësi 6 cm, të përshtatshme për përdorim në punime zdrukthtarie dhe ndërtimi.

	12
	Dryna dere, madhësi e mesme
	Dryn me trup kompakt prej bronzi, me hark prej çeliku të temperuar dhe rezistencë të lartë mekanike. Të jetë i pajisur me mekanizëm mbylljeje me çelës dhe të shoqërohet me çelësat përkatës. Gjerësia e trupit rreth 70 mm. I përshtatshëm për mbylljen dhe sigurimin e dyerve, portave, magazinave dhe ambienteve të tjera.

	13
	Gëlqere
	Gëlqere për përdorim në punime ndërtimi, e përshtatshme për përgatitjen e llaçeve dhe trajtimin e sipërfaqeve. Të jetë e ambalazhuar dhe pa papastërti të dukshme.

	14
	Granil
	Material inert me origjinë minerale, i përftuar nga përpunimi ose thërrmimi i gurit, me granulometri 4–16 mm. Të jetë i larë, i pastër, me kokrriza të njëtrajtshme dhe pa përmbajtje të konsiderueshme dherash, argjile apo papastërtish të tjera. I përshtatshëm për punime dekorative, shtrime dhe sistemime të ambienteve të jashtme.

	15
	Tabela parandaluese
	Tabelë paralajmëruese me material plastik, me përmasa A3 (29.7 × 42 cm). Të përmbajë stemën dhe logon e institucionit, emërtimin e institucionit dhe tekstin "NDALOHET HYRJA". Printimi të jetë me ngjyra, i qartë dhe i lexueshëm, me rezistencë të përshtatshme ndaj kushteve të përdorimit. Stema, logoja dhe elementët grafikë do të vihen në dispozicion nga Autoriteti Kontraktor.

	16
	llamarinë 0.6 mm
	Llamarinë metalike me trashësi 0.6 mm, me sipërfaqe të rregullt, pa deformime dhe dëmtime që cenojnë përdorimin e saj.

	17
	Bojë akrilike
	Bojë me bazë akrilike, e përshtatshme për lyerjen e sipërfaqeve të ndërtimit. Të ketë ngjitje të mirë, mbulim uniform dhe qëndrueshmëri pas tharjes.

	18
	Bojë plastike
	Bojë me bazë ujore për lyerjen e mureve dhe tavaneve, e përshtatshme për përdorim të brendshëm, me mbulim të mirë dhe aplikim uniform.

	19
	Këndore plastike
	Profil plastik këndor, i përshtatshëm për mbrojtjen dhe drejtimin e këndeve të mureve gjatë punimeve të suvatimit dhe patinimit.

	20
	Pikore plastike
	Profil plastik pikore, i përshtatshëm për formimin e pikës së shkëputjes së ujit dhe mbrojtjen e skajeve të sipërfaqeve të suvatuara.

	21
	Teknofiks
	Material ngjitës/fiksues për përdorim në punime ndërtimi, i përshtatshëm për aplikimin dhe fiksimin e materialeve sipas destinacionit të produktit.

	22
	Rrjetë plastike
	Rrjetë plastike prej fibrash qelqi, e përshtatshme për përforcimin e shtresave të suvatimit dhe patinimit. Me peshë sipërfaqësore jo më pak se 145 g/m², hapje rrjete rreth 5 × 5 mm, rezistente ndaj mjedisit alkalin të materialeve të ndërtimit. Të jetë në formë ruloni dhe e përshtatshme për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

	23
	Qese mbuluese për lyerje
	Fletë plastike mbuluese prej polietileni (PE), e përshtatshme për mbrojtjen e dyshemeve, mobilieve dhe sipërfaqeve të tjera gjatë punimeve të lyerjes. Me sipërfaqe jo më pak se 20 m² për copë.

	24
	Stuko patinimi
	Material i imët për patinimin dhe nivelimin përfundimtar të mureve dhe tavaneve, që mundëson krijimin e një sipërfaqeje të lëmuar dhe uniforme para lyerjes.

	25
	Shirit letre 5 cm
	Shirit letre vetëngjitës me gjerësi 5 cm, i përshtatshëm për mbulimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve gjatë punimeve të lyerjes dhe përfundimit.

	26
	Pigment bojë plastike
	Pigment ngjyrues i përshtatshëm për përzierje me bojëra plastike me bazë ujore, që siguron ngjyrim uniform dhe qëndrueshmëri të ngjyrës.

	27
	Spray i bardhë 250 ml
	Bojë në formë aerosoli, me ngjyrë të bardhë, në ambalazh 250 ml, e përshtatshme për lyerjen e sipërfaqeve të ndryshme sipas destinacionit të produktit.

	28
	Rul lyerje me qime të gjata 20 cm
	Rul për lyerje me gjatësi 20 cm dhe me fije të gjata, i përshtatshëm për aplikimin e bojës në sipërfaqe të ashpra ose me teksturë.

	29
	Penel lyerje me thyerje 4.5 cm
	Penel për lyerje me gjerësi 4.5 cm, me fije të përshtatshme për aplikimin e bojërave dhe me dorezë për përdorim praktik.

	30
	Astar
	Material astarues për përgatitjen e sipërfaqeve përpara lyerjes ose aplikimit të materialeve përfundimtare, që siguron ngjitje dhe uniformitet të mirë të sipërfaqes.

	31
	Rrjetë teli
	Rrjetë metalike me lartësi 1.5 m, hapësirë rombi 5 × 5 cm dhe trashësi teli 1.5 mm, e përshtatshme për rrethime dhe punime të tjera ndërtimi. 



Të gjithë artikujt objekt prokurimi duhet të jenë të rinj, të papërdorur, në gjendje të mirë fizike dhe të përshtatshëm për qëllimin për të cilin kërkohen. Produktet duhet të dorëzohen në ambalazhin origjinal të prodhuesit, kur ambalazhimi është i aplikueshëm, duke garantuar ruajtjen e karakteristikave dhe cilësisë së tyre. Mallrat duhet të përmbushin specifikimet teknike të përcaktuara për secilin artikull.

Argumentimi: Specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi janë në përputhje me parashikimet e nenit 36 të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me ligjin nr.16 datë 08.02.2024, si dhe nenit 40 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
[bookmark: _GoBack]
__________________________________________________________________________________________________________
Adresa: K.3, G.29, e QKMBM dhe MFA, Garnizoni Skënderbej, Rr.e Dibrës, Tiranë. 
Tel: +355 42 22 53 90
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