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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE 
KOMISIONI I PROKURIMEVE ME VLERË TË VOGËL


Tiranë, më 10.11.2026

Formulari Nr. 3

Autoriteti Kontraktor

FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:
Emri: 			Ministria e Financave 
Adresa: 		Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 3, Tiranë
Tel/Fax: 		0035542228405 / 0035542228494
Email: 		info@financa.gov.al   
Adresa e Internetit:	www.financa.gov.al 
Personi përgjegjës:   paola.jamaku@financa.gov.al 

Autoriteti Kontraktor, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt: “Blerje 4 (katër) goma, për autoveturën e MF-së”. 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit do të jetë 11.11.2026, ora 14:30, në adresën e APP-së www.app.gov.al, jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna: 

	Nr
	Targa 
	      Tipi
	Viti prodhimit
	Numër shasie
	Sasia dhe parametrat e gomës 

	1
	AA 483 BI
	Volkswagen Touareg
	2011
	WVGZZZ7PZCDD013043
	4xP255/55/R18



Specifikime Teknike Goma  

a) Gomat të jenë të reja (të pa ri-veshura), të përshtatshme për përdorim në zonën e Komunitetit   
     Evropian.
b) Në sipërfaqet anësore, çdo gomë për automjete duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:
1. Tipi i gomave (Tubeless TL / Tube Type TT).
2. Gjerësia e gomës në mm.
3. Lartësia e gomës e cila është përqindja e gjerësisë.
4. Konstruksioni Radial nga qendra e gomës.
5. Diametri i brendshëm i gomës në Inch.
6. Kapaciteti mbajtës i gomës, limiti maksimal. (E gjeni në tabelën e indeksit të ngarkesës.)
7. Shpejtësia maksimale për gomë me ngarkesë të plotë. (E gjeni në tabelën e indeksit të  
     shpejtësisë.)
8. Simbolet M dhe S (M + S). Një gomë me shkronja "M" dhe "S" tregon një gomë të besueshme  
    në kushte balte dhe bore pasi plotëson kërkesat e Shoqatës së Prodhuesve të Gomës.
9. Homologimi Evropian (E..). Kjo veçori vërteton që goma është në përputhje me standardet e 
    Bashkimit Evropian.
10. Kodi i Sigurisë (Departamenti i transportit ose DOT). Mbishkrimi DOT në goma siguron 
      përputhjen me standardet e sigurisë të Departamentit të Transportit Amerikan.
11. Data e Prodhimit. 
12. UTQG Ky seksion paraqet klasifikimin uniform të cilësisë së gomave. Vlerësimi UTQG 
      (Udhëzuesi Universal i Cilësisë së Gomës) bazohet në tre kritere:
- Tipari i parë i vlerësuar nga UTQG është jeta e një gome. Në veshjen e batisdradës, sa më i 
   madh numri, aq më e gjatë është jeta e gomës. Numri fillon nga 100.
- Aderenca [(Treguesi i aderencës paraqet aderencën e gomës në sipërfaqe të lagështa. Ajo 
   përcaktohet nga shkronjat AA (treguesi më i mirë), A, B dhe C (rezultati më i ulët i 
   mundshëm)]. 
- Temperaturën [(Indeksi i temperaturës përcakton masën në të cilën krijohet ose shpërndahet 
   nxehtësia nga një gomë. Ky indeks është rezultat i testeve në laborator, si dhe testet rrugore. 
   Një gomë e nxehtë mund të shkaktojë degradimin në mënyrë të parregullt. Indeksi vlerësohet 
   nga shkronjat A (indeksi më i mirë) B dhe C (minimumi i kërkuar)].
c) Gomat duhet të jenë të shoqëruara me një etiketë ku të tregohet performanca e tyre në ditë me 
     shi, në konsumin e karburantit dhe nivelin e zhurmës, sipas Rregullores Nr. 1222/2009 të   
     Bashkimit Evropian; 
d) Të jenë të prodhimit për përdorim për 4 stinë, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të 
    stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.
e) Të jenë prodhim i vitit 2026,  jo më herët se 6 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.
f) Gomat e një dimensioni të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi. 

Shënim: 
Operatori fitues do të bej montimin dhe konvergjencën e gomave, balancimin dhe ndërrimin e ventileve.

Garancia:  Garancia e gomave të ofruara të jetë jo më pak se 40.000 (dyzet mijë) Km ose 2 
vjet. 

Për numrat e gomave të cilat përmbajnë indekset e shpejtësisë, indeksin e peshës, sasinë e shtresave të veshjeve (PR) dhe klasifikimin cilësor (UTQG), vlerat që janë në tabelën e artikujve do të jenë vlerat minimale që do të pranohen. 
Referencat për indeksin e shpejtësisë dhe peshës do të jenë sipas tabelave të mëposhtme

Indeksi i shpejtësisë:
	Treguesi i shpejtësisë
	Shpejtësia në km/orë
	Treguesi i shpejtësisë
	Shpejtësia në km/orë
	Treguesi i shpejtësisë
	Shpejtësia në km/orë

	A1
	5
	D
	65
	Q
	160

	A2
	10
	E
	70
	R
	170

	A3
	15
	F
	80
	S
	180

	A4
	20
	G
	90
	T
	190

	A5
	25
	J
	100
	U
	200

	A6
	30
	K
	110
	H
	210

	A7
	35
	L
	120
	V
	240

	A8
	40
	M
	130
	ZR
	>240

	B
	50
	N
	140
	W
	270

	C
	60
	P
	150
	Y
	300




Indeksi i peshës:

Indeksi i ngarkesës është një kod numerik i lidhur me ngarkesën maksimale që një gomë mund të mbajë në shpejtësinë e treguar.
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Kriteret për kualifikim: 

1. Formularin e Ofertës ku të përfshihen dhe të dhënat e plota të personit të kontaktit.

2. Ofertuesi fitues duhet të deklarojë se: 
a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit tё posaçëm nё rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën ISO 9001-2015 ose ekuivalent lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
4. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të punësuar në funksion të realizimit të objektit të prokurimit të paktën 1 (një) punonjës në profilin gomist. Për këtë duhet të paraqesë liste pagesën e muajit të fundit të deklaruar ku të rezultojë specialisti i sipërcituar.
5. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për përmbushjen e specifikimeve teknike, përfshirë dhe garancinë, si dhe duhet të deklarojë se merr përsipër montimin e gomave, balancimin, konvergjencën dhe ndërrimin e ventileve.   
6. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambient Servis (në territorin e Bashkisë Tiranë), për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 
a) Dokument  që vërteton pronësinë, ose huapërdorjen, ose qiramarrjen si më poshtë:
· Dokumentacioni që vërteton pronësinë:
· Çertifikata e pronësisë, e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose
· kontrata e shitblerjes; ose
· kontrata e dhurimit; ose
· çdo dokument tjetër, me anë të cilit fitohet e drejta e pronësisë, sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
· Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen:
· Kontratë huaje.
· Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:
· Kontratë qiraje.
7. Në zbatim të ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar si dhe në Udhëzimin e përbashkët datë 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480 midis Agjencisë të Prokurimit Publik si dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, Operatorët ekonomikë të shpallur fitues për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të procedurës, duhet të kenë: 
· Kopje të certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qëndrore të faturave. 
· Kopje të çertifikatës elektronike për Fiskalizimin, dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike.

8. Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda 24 orëve, nga momenti i publikimit të njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), me dokumentacionin provues, sipas kërkesave të mësipërme. 
9. Afati i lëvrimit dhe montimit të mallit do të jetë brenda 3 ditëve nga data konfirmimit të fituesit pas ankimit.
Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

TITULLARI I AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR OSE PERSONI I AUTORIZUAR 




Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3 Tiranë, Albania; www.financa.gov.al; info@financa.gov.al


image2.emf
Indeksi   i   peshës   së   ngarkesës   (peshës)  

  Tregues   i   Peshës    Pesha   në   Kg    Tregues   i   Peshës    Pesha   në   Kg    Tregues   i   Peshës    Pesha   në   Kg    Tregues   i   Peshës    Pesha   në   Kg    Tregues   i   Peshës    Pesha   në   Kg    Tregues   i   Peshës    Pesha   në   Kg  Tregues   i   PeshësL   1    Pesha   në   Kg  

0  45  40  140  80  450  120  1400  160  4500  200  14000  240  45000  

1  46.5  41  145  81  462  121  1450  161  4625  201  14500  241  46250  

2  47.5  42  150  82  475  122  1500  162  4750  202  15000  242  47500  

3  48.7  43  155  83  487  123  1550  163  4875  203  15500  243  48750  

4  50  44  160  84  500  124  1600  164  5000  204  16000  244  50000  

5  51.5  45  165  85  515  125  1650  165  5150  205  16500  245  51500  

6  53  46  170  86  530  126  1700  166  5300  206  17000  246  53000  

7  54.5  47  175  87  545  127  1750  167  5450  207  17500  247  54500  

8  56  48  180  88  560  128  1800  168  5600  208  18000  248  56000  

9  58  49  185  89  580  129  1850  169  5800  209  18500  249  58000  

10  60  50  190  90  600  130  1900  170  6000  210  19000  250  60000  

11  61.5  51  195  91  615  131  1950  171  6150  211  19500  251  61500  

12  63  52  200  92  630  132  2000  172  6300  212  20000  252  63000  

13  65  53  206  93  650  133  2060  173  6500  213  20600  253  65000  

14  67  54  212  94  670  134  2120  174  6700  214  21200  254  67000  

15  69  55  218  95  690  135  2180  175  6900  215  21800  255  69000  

16  71  56  224  96  710  136  2240  176  7100  216  22400  256  71000  

17  73  57  230  97  730  137  2300  177  7300  217  23000  257  73000  

18  75  58  236  98  750  138  2360  178  7500  218  23600  258  75000  

19  77.5  59  243  99  775  139  2430  179  7750  219  24300  259  77500  

20  80  60  250  100  800  140  2500  180  8000  220  25000  260  80000  

21  82.5  61  257  101  825  141  2575  181  8250  221  25750  261  82500  

22  85  62  265  102  850  142  2650  182  8500  222  26500  262  85000  

23  87.5  63  272  103  875  143  2725  183  8756  223  27250  263  87500  

24  90  64  280  104  900  144  2800  184  9000  224  28000  264  90000  

25  92.5  65  290  105  925  145  2900  185  9250  225  29000  265  92500  

26  95  66  300  106  950  146  3000  186  9500  226  30000  266  95000  

27  97.5  67  307  107  975  147  3075  187  9750  227  30750  267  97500  

28  100  68  315  108  1000  148  3150  188  10000  228  31500  268  100000  

29  103  69  325  109  1030  149  3250  189  10300  229  32500  269  103000  

30  106  70  335  110  1060  150  3350  190  10600  230  33500  270  106000  

31  109  71  345  111  1090  151  3450  191  10900  231  34500  271  109000  

32  112  72  355  112  1120  152  3550  192  11200  232  35500  272  112000  

33  115  73  365  113  1150  153  3650  193  11500  233  36500  273  115000  

34  118  74  375  114  1180  154  3750  194  11800  234  37500  274  118000  

35  121  75  387  115  1215  155  3875  195  12150  235  38750  275  121000  

36  125  76  400  116  1250  156  4000  196  12500  236  40000  276  125000  

37  128  77  412  117  1285  157  4125  197  12850  237  41250  277  128500  

38  132  78  425  118  1320  158  4250  198  13200  238  42500  278  132000  

39  136  79  437  119  1360  159  4375  199  13600  239  43750  279  136000  
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