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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE 
KOMISIONI I PROKURIMEVE ME VLERË TË VOGËL


Data 10.11.2026
PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM  
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)


OBJEKTI I PROCEDURËS:  
[bookmark: _Hlk208399706]“Blerje 4 (katër) goma, për autoveturën e MF-së”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 
Goma për makina motorike:  34351100‐3
Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Ministria e Financave ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Specifikime Teknike Goma  

a) Gomat të jenë të reja (të pa ri-veshura), të përshtatshme për përdorim në zonën e Komunitetit   
     Evropian.
b) Në sipërfaqet anësore, çdo gomë për automjete duhet të ketë të stampuara këto të dhëna:
1. Tipi i gomave (Tubeless TL / Tube Type TT).
2. Gjerësia e gomës në mm.
3. Lartësia e gomës e cila është përqindja e gjerësisë.
4. Konstruksioni Radial nga qendra e gomës.
5. Diametri i brendshëm i gomës në Inch.
6. Kapaciteti mbajtës i gomës, limiti maksimal. (E gjeni në tabelën e indeksit të ngarkesës.)
7. Shpejtësia maksimale për gomë me ngarkesë të plotë. (E gjeni në tabelën e indeksit të  
     shpejtësisë.)
8. Simbolet M dhe S (M + S). Një gomë me shkronja "M" dhe "S" tregon një gomë të besueshme  
    në kushte balte dhe bore pasi plotëson kërkesat e Shoqatës së Prodhuesve të Gomës.
9. Homologimi Evropian (E..). Kjo veçori vërteton që goma është në përputhje me standardet e 
    Bashkimit Evropian.
10. Kodi i Sigurisë (Departamenti i transportit ose DOT). Mbishkrimi DOT në goma siguron 
      përputhjen me standardet e sigurisë të Departamentit të Transportit Amerikan.
11. Data e Prodhimit. 
12. UTQG Ky seksion paraqet klasifikimin uniform të cilësisë së gomave. Vlerësimi UTQG 
      (Udhëzuesi Universal i Cilësisë së Gomës) bazohet në tre kritere:
- Tipari i parë i vlerësuar nga UTQG është jeta e një gome. Në veshjen e batisdradës, sa më i 
   madh numri, aq më e gjatë është jeta e gomës. Numri fillon nga 100.
- Aderenca [(Treguesi i aderencës paraqet aderencën e gomës në sipërfaqe të lagështa. Ajo 
   përcaktohet nga shkronjat AA (treguesi më i mirë), A, B dhe C (rezultati më i ulët i 
   mundshëm)]. 
- Temperaturën [(Indeksi i temperaturës përcakton masën në të cilën krijohet ose shpërndahet 
   nxehtësia nga një gomë. Ky indeks është rezultat i testeve në laborator, si dhe testet rrugore. 
   Një gomë e nxehtë mund të shkaktojë degradimin në mënyrë të parregullt. Indeksi vlerësohet 
   nga shkronjat A (indeksi më i mirë) B dhe C (minimumi i kërkuar)].
c) Gomat duhet të jenë të shoqëruara me një etiketë ku të tregohet performanca e tyre në ditë me 
     shi, në konsumin e karburantit dhe nivelin e zhurmës, sipas Rregullores Nr. 1222/2009 të   
     Bashkimit Evropian; 
d) Të jenë të prodhimit për përdorim për 4 stinë, me simbolet dhe shenjat përkatëse. Të kenë të 
    stampuar datën e prodhimit të javës dhe vitit.
e) Të jenë prodhim i vitit 2025,  jo më herët se 6 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.
f) Gomat e një dimensioni të jenë të gjitha të të njëjtit tip prodhimi. 

Shënim: 
Operatori fitues do të bej montimin dhe konvergjencën e gomave, balancimin dhe ndërrimin e ventileve.

Garancia:  Garancia e gomave të ofruara të jetë jo më pak se 40.000 (dyzet mijë) Km ose 2 
vjet. 

Për numrat e gomave të cilat përmbajnë indekset e shpejtësisë, indeksin e peshës, sasinë e shtresave të veshjeve (PR) dhe klasifikimin cilësor (UTQG), vlerat që janë në tabelën e artikujve do të jenë vlerat minimale që do të pranohen. 
Referencat për indeksin e shpejtësisë dhe peshës do të jenë sipas tabelave të mëposhtme

Indeksi i shpejtësisë:
	Treguesi i shpejtësisë
	Shpejtësia në km/orë
	Treguesi i shpejtësisë
	Shpejtësia në km/orë
	Treguesi i shpejtësisë
	Shpejtësia në km/orë

	A1
	5
	D
	65
	Q
	160

	A2
	10
	E
	70
	R
	170

	A3
	15
	F
	80
	S
	180

	A4
	20
	G
	90
	T
	190

	A5
	25
	J
	100
	U
	200

	A6
	30
	K
	110
	H
	210

	A7
	35
	L
	120
	V
	240

	A8
	40
	M
	130
	ZR
	>240

	B
	50
	N
	140
	W
	270

	C
	60
	P
	150
	Y
	300



Indeksi i peshës:

Indeksi i ngarkesës është një kod numerik i lidhur me ngarkesën maksimale që një gomë mund të mbajë në shpejtësinë e treguar.
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Argumentimi: Kërkesat e mësipërme jane përcaktuar bazuar ne nenin 4, pika 38/b dhe nenit 36 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, këto specifikime shërbejnë për të garantuar cilësinë e mallit të kërkuar nga AK dhe malli të jetë i pranueshëm për funksionet e kërkuara. 


Kriteret për kualifikim: 

1. Në ofertën e tij, ofertuesi duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 29 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

2. Ofertuesi duhet të deklarojë se:
a)Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr. 80/2021, “Për Regjistrimin e Organizatave jo Fitimprurëse”;
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv); 
c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 76, pika 1 të Ligjit 162/2020;
d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76, 82 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në nenin 26, pika 2 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën ISO 9001-2015 ose ekuivalent lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 77, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në nenin 44 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 
ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimitë cilësisë. AK gjykon se çdo ofertues duhet të jetë i pajisur me  ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.  

4. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të punësuar në funksion të realizimit të objektit të prokurimit të paktën 1 (një) punonjës në profilin gomist. Për këtë duhet të paraqesë liste pagesën e muajit të fundit të deklaruar ku të rezultojë specialisti i sipërcituar.
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenet 77, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në nenin 40, pika 5germa ”b”, të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që ka kapacitetin teknik dhe profesional, personelin kryesor të nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates. 

5. Operatori Ekonomik duhet te paraqesë deklarate me shkrim për përmbushjen e specifikimeve teknike, përfshirë dhe garancinë, si dhe duhet te deklaroje se merr përsipër montimin e gomave, balancimin, konvergjencën dhe ndërrimin e ventileve.
Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Kjo deklaratë shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor që malli objekt prokurimi është në përputhje me specifikimet teknike dhe në rast defekti të ndodhur brenda garancisë, të kryhet zëvendësimin e gomave,balancimin dhe konvergjencën. 

6. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambient Servis (në territorin e Bashkisë Tiranë), për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 
a) Dokument  që vërteton pronësinë, ose huapërdorjen, ose qiramarrjen si më poshtë:

· Dokumentacioni që vërteton pronësinë:
· Çertifikata e pronësisë, e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose
· kontrata e shitblerjes; ose
· kontrata e dhurimit; ose
· çdo dokument tjetër, me anë të cilit fitohet e drejta e pronësisë, sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
· Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen:
· Kontratë huaje.
· Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:
· Kontratë qiraje.
[bookmark: _Hlk94719396]Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është vendosur në bazë të nenit 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pikës 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) në mënyrë që të vërtetohet se operatorët ekonomikë disponojnë hapësirën e nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë së tyre gjykojmë se është e nevojshme demonstrimi i këtij fakti përmes paraqitjes së një dokumenti i cili vërteton pronësinë, huapërdorjen, qiramarrjen referuar dispozitave përkatëse të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.


7. Në zbatim të ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar si dhe në Udhëzimin e përbashkët datë 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480 midis Agjencisë të Prokurimit Publik si dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve, Operatorët ekonomikë të shpallur fitues për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të procedurës, duhet të kenë: 
· Kopje të certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qëndrore të faturave. 
· Kopje të çertifikatës elektronike për Fiskalizimin, dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit" si dhe në Udhëzimin e përbashkët datë 30.12.2020 Nr. 25366 prot.,  dhe Nr. 8480 prot.,  midis Agjencisë të Prokurimit Publik si dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve.

8. Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda 24 orëve, nga momenti i publikimit të njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), me dokumentacionin provues, sipas kërkesave të mësipërme. 
     Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Udhëzimin Nr. 05, datë 25.06.2021 “Mbi zhvillimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, si dhe neni 56 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.
9. Afati i lëvrimit dhe montimit të mallit do të jetë brenda 3 ditëve nga data konfirmimit të fituesit pas ankimit.
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 40 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



KOMISIONI I PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL



Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3 Tiranë, Albania; www.financa.gov.al; info@financa.gov.al
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Indeksi i peshés sé ngarkesés (peshés)
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