### opa-pdf.pngShtojca 12

### *(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)*

### PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **NJESIA ADMINISTRATIVE** | **FSHATI** | **PORTA (cope)** | **BETON** |
| **40 X 40** | **50 X 50** | **60 X 60** | **m3**  |
| 1 | MOLLAJ | Pulahe |   |   |   |   |
| Kamenice | 10 | 8 | 10 | 50 |
| Dvoran | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 2 | DRENOVA | Drenove | 10 | 5 | 5 | 50 |
| Qatrom | 5 | 6 | 5 | 146 |
| Ravonik | 5 | 2 |   | 5 |
| 3 | VOSKOP | Dersnik | 15 | 10 | 5 | 50 |
| Polene | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Vincan | 5 | 5 |   | 10 |
| 4 | BULGAREC | Porodine | 5 |   |   | 5 |
| Bulgarec | 5 |   |   | 10 |
| Biranj |   |   |   |   |
|   |   |   | 80 | 46 | 40 | 426 |

Betoni i markes 200 sipas standartit i shoqeruar me flete analize cilesie.