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1. TE PERGJITHSHME
1.1 HYRJE

1-Te pergjithshme
Fushë Kruja ndodhet rreth 20 km ne veri te qytetit të Tiranes. Shtrihet rreth kuotes 20-25m mbi nivelin  e detit, eshte zone fushore e kodrinore, me pjerresi te terrenit 1.5-10% me drejtim lindje-perendim. Ne afersi te saj ka disa kodra te vogla me lartesi 80-120m mbi nivelin e detit.                                                                       

Rritja e ritmeve te zhvillimit ne vendin tone, dhe atij turistik ne veçanti, kerkojne investime te vazhdueshme si per permiresimin e rrjetit rrugor ekzistues, po ashtu edhe te ndertimit te rrugeve te reja per t’iu pergjigjur trafikut gjithmone ne rritje.

Shoqeria projektuese (konsulente) “Erald-G”shpk ne baze te termave te references (detyres se projektimit), ka kryer studim-projektimin e kesaj mirëmbajtje (punime germimi), ka kaluar te gjitha fazat sipas programit te hartuar, duke filluar nga:

· Projekt idea

· Takime ne ish Bashkinë F-Krujë (sot Nj.A.Fushë Krujë)

Projekti permban:

1. Studimin e Projekt Idese

2. Studimin e Ambjentit

3. Relacionin teknik qe permban nje pershkrim te pergjithshem per zonen, te dhena mbi gjendjen ekzistuese te rruges, pershkrimin mbi hartimin e projektit, llogaritjet e shtresave rrugore, llogaritjet konstruktive, etj.

4. Specifikimet teknike

5. Vizatimet e punes si: planimetrine e pergjitheshme te ndertimit, profilin gjatesor, profilat terthore tip, planimetrite e disiplinimit te ujrave, projektin e ndriçimit, vizatimet konstruktive, te gjitha detajet dhe hollesite, etj.

6. Preventivin perfundimtar per fazen e pare te ndertimit.
Si shoqeri konsulente per hartimin e projektit jemi bazuar tek standartet dhe kushtet teknike shqiptare (keto kushte teknike shtrihen ne studimin dhe projektimin e veprave hidrike te reja dhe mirembajtjen e atyre ekzistuese). 
 2-   KUSHTET KLIMATIKE DHE HIDROLOGJIKE
 KUSHTET KLIMATIKE

Hidrologjia e krahinës së Krujës (përfshirë qytetin Fushë Krujë),varet së pari nga klima, së dyti nga topografia dhe gjeologjia. Faktorët klimatikë të një rëndësie parësore janë rreshjet dhe mënyra e perhapjes së tyre, lagështia, temperatura dhe era, te cilat ndikojne ne avullimin dhe transpirimin. 

Faktoret klimatikë të cilët janë marë në konsiderate në analizë përfshijne: 

· Temperatura e ajrit, 

· reshjet dhe analiza e tyre, 

· bora dhe 

· era.
Të dhënat që mbështesin këtë analizë janë marë nga vendmatjet të zgjedhur dhe janë përmbledhur në tabelën 2.1 

Regjistrimet klimatike nga stacionet klimatologjike mund te konsiderohen perfaqesuese te kushteve te pritura ne Fushë Krujë. Statistika klimatike te publikuara per periudhen nga 1942 jane permbledhur ne tabele. 

POPULLSIA

Te gjitha te dhenat mbi popullsine e Fushë Krujës u dhane nga ish bashkia dhe ne detyren e projektimit. Popullsia e Fushë Krujës deri ne vitin 2022 nga te dhenat e ish bashkise eshte 15000 banore (refereuar zonës urbane, ndërsa si Njësi Administrative rreth 27000 banorë). Studiusit demografe japin te dhena te peraferta me ato te ish bashkisë.

EKONOMIA

Fushë Kruja renditet ne qendrat me nje zhvillim te mire  ekonomik, tregtare  te vendit. Jo vetem qyteti Fushë Krujë, por i gjithe rrethi ne teresi ka luajtur historikisht nje rol shume te rendesishem ne zhvillimin ekonomik  te krejt vendit. 

Ne kete zone jane te mundshme per t’u zhvilluar te gjitha aktivitetet ekonomike. Megjithate midis tyre vlen te veçohen sektore te tille si industria e prodhimit te inerteve, e mobilerise,  ekonomia bujqesore.

- Rilevimi Topografik dhe Hartat Baze.

Rilevimi topografik i nevojshem eshte  kryer  me metoden Total- station.

Pikat topografike do te vendosen  gjate procesit te rilevimit. Ato  jane kunja  celiku me bazament ose shenjim ne ndertime te perhershme. Nivelet e pikave topografike do te bazohen ne te dhenat Shqiptare; afersisht gjashte do te vendosen ne cdo 100m2 ne zonat e banuara dhe cdo 10.0-20.0m pergjate rrugeve te hyrjeve.

Te gjitha hartat jane ne formate elektronike bashke me nje pale kopje te riprodhueshme.

° Jane percaktuar ndertimet e perhershme dhe te perkohshme, shkarkimi I ujrave te zeza , muret rrethuese, gardhet portat e hyrjeve, kufijte e parcelave. Jane treguar objektet ne ndertim.

° Ne planimetri jane dhene tubat kryesore, pusetat e ujrave te zeza dhe pusetat e kontrollit te shtrira ne siperfaqen e tokes.

° Jane dhene dhe percaktuar linjat e Energjise Elektrike, linjat e tensionit,shtyllat,transformatoret, lidhjet me banesat, ndricimi rrugor.

° Ne punimet topografike jane hedhur rruget dhe kalimet, dallohen rruget e shtruara dhe gjurmet e tyre.

° Mbeturinat e ngurta jane trajtuar dhe tregohen vendodhjet e kazaneve te plehrave ose vendet e hedhjeve te mbeturinave.

Rrjeti telefonik  do te tregohet dhe te percaktohen linjat , kabinat telefonike etj.

Hartat e perdorura per hartimin e ketij projekti , jane ne shk.1:500,1:1000,1:2000 dhe 1:10000. Ne hartat baze te zones ne shkallen 1:1000 dhe 1:500 te siguruar nga “Erald-G” eshte hedhur azhornimi i zones me kuotat gjeodezike te zones, ka azhornim te banesave te reja  te ndertuara ne kete zone ne 10 vitet e fundit.

Projekt-zbatimi eshte punuar mbi hartat e shkalles 1:500 dhe 1:200  e detajet sipas rastit, te marre nga Zyra e Urbanistikes (DPKZHT).
"Shtrati i Lumit Zezë", ndodhen në gjendje tejet të ngarkuar nga mbetjet inerte, aluvionet e mbetje urbane te shkarkuara pa kriterer, të cilat mund të bëhen shkak për uljen e shpejtësisë se rrjedhjes së ujit, ngushtimit të skesionit dhe përmbytjeve të mundshme. Gjithashtu në shumë vende ku mungon veshja me beton apo gabiona, argjinatura ka nevojë për riparime. Gjithashtu dhe vegjetacioni është rritur dhe mund të bëhet shkak për përmbytje eventuale.
Objekti “Gërmim, ngarkim e transport vegjetacioni, inerte e mbetje të ndryshme etj, sistemim skarpata argjinature në shtratin e lumit Zezë të bashkisë Krujë” eshte  planifikuar të realizohet me fonde të buxhetit të Bashkise.
Objekti i këtij studimi është mirembajtja e pastrimi i shtratit aktual të lumit ekzistues dhe kthimi i tij në gjendje normale, si dhe ndërtimi apo riparimi i argjinaturave (riparimi i kurores) në zonat e banuara, atje ku mungon. 

1.02

Vend Ndodhja e Objektit

Objekti “Gërmim, ngarkim e transport vegjetacioni, inerte e mbetje të ndryshme etj, sistemim skarpata argjinature në shtratin e lumit Zezë të bashkisë Krujë”; 
Pjesa e lumit qe do te sistemohet fillon në urën 1 kalimshe automobilistike në fshatin Arrameras, përshkon një gjatësi prej ...ml drejtë veri-perendimit, dhe përfundon pranë urës së superstradës në fshatin Luz.
[image: image2.png]



 FOTO TË GJENDJE EKZISTUESE
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1.03

Gjendja Aktuale e Objektit

Objekti, aktualisht eshte shume i ngarkuar me aluvione, inerte, zhavorrishte, bimësi.
Si pasojë e errozionit nga prejra e pemëve, e shfrytëzimit pa kriter të inerteve në zonat e sipërme të lumit Zezë, uji shpeshherë ka krijuar gërryerje, duke sjellë me vete shumë inerte, zhavorrishte, shkurre, bimësi si edhe mbetje të ndryshme urbane e industriale të shkarkuara pa kriter nga persona e subjekte të ndryshëm.
Gjithashtu si pasojë e vërshimeve të herpashershme, argjinaturat mbrojëse në bjefin e sipërm ka pësuar gërryerje dhe cedime dhe ka nevojë për rikonstruksion.

Gjithashtu në vende të ndryshme të veshjes me beton e gabiona ka dale bimesi e shkurre të ndryshme të cilat pengojne rrjedhen normale te lumit.

2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT
Ky projekt e trajton këtë segment lumi në tre segmente të ndryshme si më poshtë:
Segmenti I, i cili fillon pranë urës 1 kalimshe në Arrameras dhe përfundon në fillimin e veshjes së skarpateve të lumit, po në fshatin Arrameras, e cila ka nevojë për gërryerje dhe përforcim argjinature si dhe prerje bimesie.
Segmenti II, i cili fillon pranë veshjes me beton në Arrameras përshkon qytetin Fushë Krujë dhe përfundon pranë urës së hekurudhës së Fabrikës së çimentos në Fushë Krujë, e cila ka nevojë për gërryerje si dhe prerje bimesie.

Segmenti III, i cili fillon pranë urës së hekurudhës në Fushë Krujëdhe përfundon pranë urës së superstradës Fushë Krujë-Milot në fshatin Luz, e cila ka nevojë për gërryerje dhe përforcim argjinature si dhe prerje bimesie.

Projekti në tërësi konsiston në pastrimin e shtratit të lumit Zezë, prerjen e bimësisë, krijimin e argjinaturave të sakta dhe transportin e mbeturinave të tepërta.

Per:
“ERALD–G” Sh.p.k.
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