



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

**BASHKIA KAMËZ**

Kamëz më **15.03.2016**

**FTESË PËR OFERTË**

**Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri **Bashkia Kamëz**

Adresa “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez Tiranë

Tel/Fax +355 47 200 177

E-mail bashkiakamez@gmail.com

Adresa e Interneti [www.kamza.gov.al](http://www.kamza.gov.al)

Bashkia kamez do të zhvillojë procedurën te prokurimit me vlerë të vogël me fond limit **796.500** **lekë** (**pa tvsh)** me objekt: **“Blerje Pllaka varresh( kostume varresh) për Ndërmarrjen Pastrim-Gjelbërimi e Treg Kamëz”.**

Data e zhvillimit do të jetë **16.03.2016 ora 13.00**në adresën [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) Bashkia Kamez (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **An.** | **Emertimi i punimeve** | **Njesia** | **Sasia** | **Çmimi** | **Vlera** |
| 1 | 1.53/p | Prodhim pllaka t=4cm M-300 | m³ | 0.225 |  |  |
| 2 | 1.85/p | Pergatitje hekuri periodik ф 8 | m³ | 26 |  |  |
| **Per 1 komplet pllake varri (kostum varri)** | | |  |  |  |  |
| **Kostume Varri Gjithesej** | | | **cop** | **180** |  |  |
| **T.V.SH. 20 %** | | |  |  |  |  |
| **SHUMA TOTALE** | | |  |  |  |  |

* **Specifikimet Teknike**

**Pergatitja e betonit :**Pergatitja e betonit behet me betonjere. Materialet e perdorura duhet te jene te lara Granil i lare 0-5 dhe rere e lare e larte.Çimentoja duhet te jete M-300 me çertifikate.Cilesia kallepet duhet te jene metalike dhe te lyhen here pas here me vaj.Trajtimi i prodhimit ne 7 ditet e para do te laget me uje 3 here ne dite.Mbas 7 diteve deri ne 21 dite do te laget me uje 1 here ne dite.Sipas kushteve teknike te prodhimit.Mbas realizimit te markes per nje periudhe kohore 28 dite behet magazinimi i tyre.

**Hekuri periodik :**Hekuri qe perdoret per prodhimin e kllakave do te jete periodik me G=2900kg/m² i pa ndryshuar dhe i drejte.Ne lidhjen e tij te kete kujdes qe te lidhet ne çdo kryqezim me tel bari çdo 15cm ne te dy anet Hekuri do te perdoret pa ganxhe.Gjate vendosjes ne kallep te vendoset me kujdes ne mesin e pllakes.

**DIMENSIONET E PLLAKAVE ( per 1 varre)**

Pllaka ( 58 x 90)cm cope 4

Pllaka ( 56 x 110)cm cope 4

Pllaka ( 55 x 90)cm cope 2

Trashesia e pllakes 4 cm beton M-300

Transporti do te behet nga prodhuesi sipas kerkeses se Autoritetit Kontraktor.

* Subjekti ofertues që renditet I pari duhet të paraqesë produkti i mësipërme,ku vlerat e treguesve të analizuar të përputhen me vlerat me specifikimet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.
* Fotokopjen e librezës së energjisë elektrike që vërteton shlyerjen e detyrimeve nga subjekti përkatës.
* Operatori Ekonomik fitues duhet të dorëzojë bashkë me Faturën,Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar dhe Vërtetim Bankar që permban nr.e llogarisë dhe IBAN.

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë brenda **Gjate vitit kalendarik 2016**.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

* Operatori ekonomik i renditur i pari,duhet të paraqitet pranë“**Bashkia Kamez”** deri ***17.03.2016 ora* 09:00 deri 16:00**

**Xhelal Mziu**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KRYETAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR**