

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUKËS

Adresa “Sheshi Skenderbej” lagj.Nr.5 www.kukesi.gov.al tel/fax 0242 (2) 5110

***Formulari Nr. 2***

**URDHER**

Nr.\_\_\_\_\_\_Date\_\_\_.\_\_\_.2016

**PER**

**PROKURIMIN ME VLERA TE VOGLA**

Mbështetur në nenin 29, pika 5, të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, *(i ndryshuar)*, nenin 40, pika 3, Kreu IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” *(i ndryshuar)* për nevojat e  **Bashkise Kukes**, të përdoret proçedura e prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit me vlerë 560 000 leke (Pa TVSH), për sa më poshtë:

**1.**Blerje Njesi Qendrore 3 cope

(mall/sherbim/pune) (sasia dhe njesia)

**2.**Blerje Monitori (27 inches) 3 cope

(mall/sherbim/pune) (sasia dhe njesia)

**3.**Blerje printeri multifunksional (Copier/Printer/ColourScaner) 1 cope

(mall/sherbim/pune) (sasia dhe njesia)

**4.**Blerje Printeri A3 (Inkjet) me Ngjyra (print/Scan/Copy/fax) 1 cope

(mall/sherbim/pune) (sasia dhe njesia)

**5.**Blerje UPS 1200 watt 7 cope

(mall/sherbim/pune) (sasia dhe njesia)

**6.**Lazer meter (high precision laser distance meter 200m GLM250) 1 cope

(mall/sherbim/pune) (sasia dhe njesia)

Mbyllet me Nr.Rendor 6 (gjashte)

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I**

**AUTORIZUAR PREJ TIJ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bashkim SHEHU**

**Formulari Nr. 3**

**FTESË PËR OFERTË**

**Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor*:***

Emri: Bashkia Kukes

Adresa: Lagjia Nr.5 – Kukes

Tel/Fax: 0242 2313; 0692681688

E-mail: info@ kukesi.gov.al

Adresa e Internetit: [www.kukesi.gov.al](http://www.kukesi.gov.al)

Autoriteti Kontraktor do të zhvillojë proçedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit 800 000 leke, me objekt: *“Blerje paisjesh kompjuterike”*

Data e zhvillimit do të jetë \_\_\_.\_\_\_. 2016,ora \_\_\_\_\_\_\_\_në adresën: Bashkia Kukes

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

**Bashkangjitur dokumentave te tenderit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor (në rastet kur kërkohet), dokumentet si më poshtë:

* Kopje te dokumentit te regjistrimit ne organet tatimore (NIPT ose Ekstrakt)
* Faturen Tatimore
* Referencen Bankare
* Garancine e paisjeve

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor, deri me date \_\_\_\_.\_\_\_2016, ora .00

*(data dhe ora e përcaktuar nga autoriteti kontraktor)*

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë brenda 5 (pese) diteve nga momenti i nenshkrimit te kontrates.

*(te plotësohet nga autoriteti kontraktor)*

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I**

**AUTORIZUAR PREJ TIJ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bashkim SHEHU**

**FORMULARI I Çmimit te Ofertes**

**Objekti i Prokurimit:**

***“Blerje paisjesh kompjuterike”***

**Data \_\_\_.\_\_\_.2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Përshkrimi i sherbimeve** | **Njësia** | **Sasia** | **Çmimi** | **Vlera** |
| 1. | Blerje Njesi Qendrore | Cope | 3 |  |  |
| 2. | Blerje Monitori | Cope | 3 |  |  |
| 3. | Blerje Printeri Multifunksional | Cope | 1 |  |  |
| 4. | Blerje Printeri A3 (Inkjet) me Ngjyra | Cope | 1 |  |  |
| 5. | Blerje UPS 1200 watt | Cope | 7 |  |  |
| 6. | Lazer meter | Cope | 1 |  |  |
| **Çmimi Neto** | | | | |  |
| **TVSH (20%)** | | | | |  |
| **Çmimi Total** | | | | |  |

***Specifikime Teknike***

1. **KOMPJUTER - Desktop**

|  |
| --- |
| **KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE PER KOMPJUTERAT (NJESITE QENDRORE)** |
| **Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net** 5400  **Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net:** |
| **“RAM”:** 4 GB, min. DDR3 1600 MHz Non-ECC |
| **Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:** 500 GB |
| **Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:** 7200 Rpm SATA 6.0Gb/s |
| **“Disk subsystem controler”:** Serial ATA 6.0 Gb/s |
| **Karta Grafike “Graphics”:** ≥ 1 GB |
| **“Media Device”:** DVD+/-RW |
| **“Slots”:** Minimum (3) PCI/PCI-E, nga te cilat (1) x16 PCI-E. |
| **KOMUNIKIMI & MENAXHIMI** |
| **Porta e komunikimit “Ports”:** Min. (8) USB nga te cilat min (2) USB Para dhe min (2) USB 3.0, (1) RJ-45, (1) audio in/out, (1) mic. and headphone, (1) VGA. |
| **“Networking”:** (1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port. |
| **“Sound”:** Integrated Sound Card |
| **“Speakers”:** Internal or Built-in Monitor |
| **Siguria “Security Management”:** Embedded Security TPM |
| **Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:** OEM Windows 7, 8 ose më lart 64-bit Professional |
| **“Keyboard”:** Standart Keyboard QWERTY |
| **“Mouse”:** Minimum 2 Button scroll Optical |
| **Ushqimi “Power Supply”:** 220 V AC, 50 Hz |
| **AKSESORËT** |
| **Kabëll “Power Cord”:** European |
| **Recover CD :** Recover CD/DVD ose Recover Partition |
| **MONITORI** |
| **Tipi “Type”:** LCD OSE LED i të njëjtës markë me kompjuterin |
| **Madhësia “Size” :** 27” |
| **Rezolucioni “Native Resolution”:** 1920 x 1080 at 60 Hz |
| **Raporti I kontratit “Constrast Ratio Static”:** 1000:1 |
| **“Display Port”:** (1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DVI/HDMI/DP |
| **Koha e rifreskimit “Response Time”:** 5 ms |
| **Kursimi i energjisë “Energy Efficency”:** Energy Star |
| **Ushqimi “Power Supply”:** 220V AC, 50 Hz |
| **GARANCIA** |
| **Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:** 3 vjet |

1. **PRINTER – Multifunction (All in One)**

|  |
| --- |
| **KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE** |
| **"Model":** print/colour scan/copy |
| **Shpejtësia e printimit “Print Speed”:** ≥18 ppm |
| **Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:** 8000 |
| **Teknologjia “Technology”:** Laser B&W |
| **Razolucioni i printimit minimal “Print Quality”:** 600 x 600 dpi |
| **Kapaciteti në hyrje “Input Capacity”:** 150 Fletë |
| **Kapaciteti në dalje “Output Capacity”** 50 Fletë |
| **Formati i letrës “Media format”:** A3 |
| **Memorja “Memory”:** ≥32 MB |
| **Rezolucioni minimal optikal i skanimit "Min. optical**  **scan resolution":** 600 x 600 dpi |
| **Sistemi i Operimit i suportuar "OS supported"** Windows 7 e lart (32 bit & 64 bit) |
| **“Toner”:** Shoqëruar me Starter Kit |
| **KOMUNIKIMI & MENAXHIMI** |
| **Porta e komunikimit “Interface”:** High Speed USB 2.0 |
| **Portë komunikimi “Ethernet”:** Nuk specifikohet |
| **AKSESORËT** |
| **Kabëll “Power Cord”:** European |
| **Software/Drivers CD:** Po |
| **Kabëll USB:** Po |
| **GARANCIA** |
| **Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:** 1 vit |

1. **PRINTER A3 - Multifunksion Inkjet**

|  |
| --- |
| **KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE** |
| **Shpejtësia e printimit me ngjyra A3 “Color Print** ≥20 ppm  **Speed”:** |
| **Mirëmbajtja mujore “Monthly duty cycle”:** 5000 Faqe |
| **Teknologjia “Technology”:** Color, wireless multifunction |
| **Razolucioni i printimit minimal “Print Quality”:** 600x600 dpi |
| **Kapaciteti në hyrje “Input Capacity”** 250 Fletë |
| **Pesha specifike e letrës “Media sizes”:** 60-216 g/m² |
| **Formati i letrës “Media format”:** A3 |
| **Aftesia e printimit Duplex:** Po, Automatik |
| **Memorja “Memory”:** ≥256 MB |
| **Sistemi i Operimit i Suportuar "Supported OS "** Windows 7,8 e lart (32-bit & 64-bit) |
| **“Toner”:** Shoqëruar me Starter Kit |
| **KOMUNIKIMI & MENAXHIMI** |
| **Porta e komunikimit “Interface”:** High Speed USB 2.0 |
| **Portë komunikimi “Ethernet”:** Po |
| **AKSESORËT** |
| **Kabëll “Power Cord”:** European |
| **Ushqimi "Power Supply":** 220 V AC, 50 Hz |
| **Software/Drivers CD:** Po |
| **Kabëll USB:** Po |
| **GARANCIA** |
| **Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:** 2 vjet |

1. **UPS - 1200 VA**

|  |
| --- |
| **KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE** |
| **DALJE “OUTPUT”** |
| **Fuqia “Power”:** 1200 VA |
| **Faktori i fuqisë “Power Factor”:** ≥0.8 |
| **Forma e valës “Wave Form”:** Sinusoidale |
| **Tensioni nominal “Nominal Voltage”:** 220-240 VAC |
| **Frekuenca “Frequency”:** 50 Hz +/- 5% |
| **Rregullimi i Tensionit “Volt, regul. (On** +/-10%  **battery)”:** |
| **Prizat dalëse “Output Connectors”:** ≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria) |
| **HYRJE “INPUT”** |
| **Tensioni nominal “Nominal Voltage”:** 220 - 240 VAC |
| **Frekuenca:** 50 Hz |
| **Dritarja e tensionit “Voltage Window :** 170 - 270 VAC |
| **Rregullim automatik i Tensionit “AVR”:** Po |
| **Prizat hyrëse “Input Connectors”:** (1) IEC 320 C14 |
| **KOMUNIKIMI & MENAXHIMI** |
| **Programi i fikjes “Shutdown Software”:** Po |
| **Sinjalizim me dritë “Led Indicators”:** Për të gjitha gjendjet |
| **Sinjalizim me zë “Audible Indicators”:** Për të gjitha gjendjet |
| **Prizë për komunikimin e të dhënave “Data”:** (1) DB9 Serial ose USB |
| **Mbrojtja ”Protection”:** Overload, Discharge, and Overcharge Protection |
| **BATERITË** |
| **Koha e transferimit “Transfer time”:** ≤4 ms |
| **Koha e funksionimit me bateri “Back-Up** ≥6 min. me ngarkesë të plotë  **Time”:** |
| **Tipi i baterive “Battery Type”:** 12 V DC 7 Ah Lead-acid |
| **AKSESORËT** |
| **Kabëll për linjën kryesore “Power Cord”:** (1) European IEC-C13 |
| **Kabëll për lidhjen e PC “PC Power Cord”:** (2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14 |
| **Kabëll për komunikimin data “Data Cable”:** (1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB |
| **GARANCIA** |
| **Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:** 2 vjet |

1. **LAZER METER – 200m Distance**

|  |
| --- |
| **KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE** |
| **High precision lazer** |
| **Distance:** 200 m |
| GML250 |

***I.Kerkesa te Veçanta***

**1.**Autoriteti Kontraktor - Bashkia Kukes per nevojat e saj kerkon blerjen e mallit “Paisje Komjuterike” sipas sasise se percaktuar ne dokumentat e mesiperme.

* Operatoret ekonomik pjesmarres ne proçeduren e prokurimit duhet te marrin persiper qe te sigurojne mallin, sipas kerkesave te percaktuara nga Autoriteti Kontraktor (AK).
* Malli objekt prokurimi duhet te plotesoje kerkesat themelore sipas standarteve teknike.

***II.Kerkesat e Pergjithshme:***

**1.** Levrimi i mallit do te behet brenda 5 (pese) diteve nga momenti i lidhjes se kontrates, sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor (AK).

**2.**Mosdorezimi i mallit brenda afatit te mesiperm, perben shkak ligjor per skualifikimin e operatorit ekonomik nga proçedura e prokurimit.

**3.**Operatori Ekonomik që do te perzgjidhet fitues, duhet te praqitet prane AK-se brenda 1 (nje) dite nga vleresimi perfundimtar i ofertave ne sistemin elektronik te APP-se, si dhe duhet te realizoje prokurimin ne perputhje me kerkesat e percaktuara nga Autoriteti Kontraktor (AK).

**4.**Subjekti i shpallur fitues duhet te realizoje prokurimi brenda afatit te percaktuar ne dokumentat e tenderit.

**5.** Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacionin e meposhtem:

* Kopje te dokumentit te regjistrimit ne organet tatimore (NIPT ose Ekstrakt)
* Faturen Tatimore
* Referencen Bankare
* Garancine e paisjeve

**6.** Kompjuterat duhet të jenë të rinj***,*** Brand***,*** jo Refurbirshed ose te Asambluar, jo të Përdorur.

**7.** Per detaje me te veçanta.do te pershkruhen ne kontraten e furnizimit qe do te nenshkruhet me subjektin fitues te prokurimit

*Kontraktori duhet t’i kryejë dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të përcaktuara në aktet ligjore, nënligjore,ne perputhje me parimet dhe karakteristikat teknike dhe specifike të mallit objekt kontrate.*