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REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
(KOMISIONI I BLERJEVE ME VLERE TE VOGEL)
Nr. ________Prot                                                                            Krujë, më  04.11.2026
FTESË PËR OFERTË
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri                  Bashkia Kruje

Adresa               Qender Kruje

Tel/Fax              051122170

E-mail               info@kruja.gov.al 

Faqja e Internet:www.kruja.gov.al

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt:                “Sistemim i sheshit të objekteve të shembura në lagjen "Punëtori", qyteti Fushë Krujë”,   per zerat e punimeve  si vijon:
	NR.
	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
	NJËSIA
	SASIA
	ÇMIMI PA TVSH

	 
	1. PUNIME GERMIMI
	 
	 
	 

	1
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	20
	 

	2
	Transport dheu me auto deri 1.0 km
	m3
	20
	 

	 
	SHUMA 1:
	 
	 
	 

	 
	2. PRISHJE
	 
	 
	 

	3
	Prishje mur tulle pa pastrim
	m3
	1
	 

	4
	Prishje mur blloqe betoni
	m3
	1
	 

	5
	Prishje mur guri
	m3
	1
	 

	 
	SHUMA 2:
	 
	 
	 

	 
	3. PUNIME SHTRESASH
	 
	 
	 

	6
	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.
	m2
	100
	 

	7
	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
	m3
	16
	 

	8
	Shtrese stabilizant t=10cm
	m2
	100
	 

	 
	SHUMA 3:
	 
	 
	 

	 
	4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME
	 
	 
	 

	9
	Prishje struktura prej betoni
	m3
	1
	 

	 
	SHUMA 4:
	 
	 
	 

	 
	5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM
	 
	 
	 

	10
	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize
	copë
	4
	 

	11
	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm
	copë
	1
	 

	 
	SHUMA 5:
	 
	 
	 

	 
	6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA
	 
	 
	 

	12
	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm
	ml
	30
	 

	 
	SHUMA 6:
	 
	 
	 

	 
	7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE
	 
	 
	 

	13
	F.V. Tub PVC Ø 200mm
	ml
	20
	 

	14
	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16
	ml
	10
	 

	15
	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16
	ml
	10
	 

	 
	SHUMA 7:
	 
	 
	 

	 
	8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE
	 
	 
	 

	16
	Struktura monolite betoni C 16/20
	m3
	2
	 

	 
	SHUMA 8:
	 
	 
	 

	 
	9. PUNIME TE NDRYSHME
	 
	 
	 

	17
	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
	m2
	50
	 

	18
	F.V. Bordura betoni 15x35 cm
	m
	100
	 

	19
	Mbjellje bari ne skarpat
	m2
	50
	 

	 
	SHUMA 9:
	 
	 
	 

	 
	10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE
	 
	 
	 

	20
	F.V. Fidane Lule dekorative
	copë
	50
	 

	21
	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"
	copë
	6
	 

	22
	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)
	copë
	4
	 

	 
	SHUMA 10:
	 
	 
	 

	 
	11. ANALIZA JASHTE LISTE
	 
	 
	 

	23
	F.v kosha të vegjël meturinash.
	copë
	2
	 

	24
	F.v stola me konstruksion metalik me mbulesë druri.
	copë
	2
	 

	25
	Shtrim me beton t=10cm, beton c 20/25 me betonforma.
	m2
	50
	 

	 
	SHUMA 11:
	 
	 
	 

	Shuma Analiza

	Fondi Rezervë (3.0%)

	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)

	Shuma TVSH (20%)

	Shuma me TVSH

	Totali


Shenim- Mbyllet me nr rendor nr.25
Data e zhvillimit të tenderit (dorezimi i ofertave ), do të jetë me 09.11.2026 ora 10:00  në adresën www.app.gov.al .
Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (Bashkelidhur prevenivin pa cmime , grafik pa cmime , relacion teknik , specifikime teknike dhe projekt zbatimi per objektin e prokurimit “Sistemim i sheshit të objekteve të shembura në lagjen "Punëtori", qyteti Fushë Krujë”.
Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentet provues te vlefshem  si më poshtë: 

1. Vertetim per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore perfshire edhe detyrimet vendore per   vitin 2026 te leshuar nga ana e  njesive vendore ku operatori ekonomik ka seline  si dhe ushtron aktivitet sipas QKB  ne rast se jane plotesuar afatet e maturimit te detyrimeve vendore   per periudhen  e mesiperme  ne perputhje me kerkesat e  ligjit nr  9632 date 30.10.2006 ‘’ Për sistemin e taksave vendore’’, i ndryshuar. (Edhe ne rastet e bashkimit te operatoreve duhet te kete vertetimin e shlyerjes se takses vendore 2026  per secilin operator).
2. Operatori ofertues duhet të paraqesë ofertën ekonomike për  objektin e  prokurimi(oferten ekonomike me zerat sipas te dhenave te preventivitit). 

3. IBAN origjinal te leshuar nga Banka perkatese.
4. Deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike  sipas afatit te kerkuar 
5. Liçencë  Profesionale të shoqërisë për realizimin e punëve, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore, me pikat e kategorisë si më poshtë vijon: 

· NP - 1/A    Punime gërmimi në tokë.
· NP - 4/A    Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
Shenim-Licensa duhet te jete leshuar ne perputhje me kerkesat e VKM  nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” te ndryshuar me VKM nr nr. 92 datë 19.02.2014.

Shoqëritë e huaja  duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë  Ministrisë së Transportit dhe Infrastruktures, Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM Nr.42, date 16.01.2008 si dhe VKM 729, dt.12.11.2014 ndryshuar me VKM 943.DT 28.12.2016). Mosparaqitja ne kete  forme eshte kusht skualifikues.

6-Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf teknik  për kryerjen e të gjitha punimeve  në këtë objekt, staf inxhinierik si më poshtë:

· Inxhinier Ndertimi/hidro/rruga ura
    1

Per inxhinierin si me siper duhet te paraqesi kontratë pune te vlefshme(me afat vlefshmërie brenda afatit të realizimit te punimeve  për këtë objekt), diploma dhe CV.
7-Kandidati/ofertues duhet te vertetoje se disponon numrin e nevojshem te punonjesve per ekzektuimin  e kontrates.dhe per kete  provuar kete kusht  duhet te kete një punësim mesatar  prej te pakten 4 (kater)   personave   duke përfshirë stafin e përhershëm  per  periudhen , e muajit te fundit te deklarimit ne organet tatimore      duke përfshirë stafin e përhershëm .
Per te provuar kete pike operatori ekonomik fitues, përpara se të shpallet fitues , duhet te dorezoje dokumentacionin si më poshtë:

· Vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve te Qarkut  ose  nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore te qarkut perkates .
ose

· Listepagesat per periudhen e mesiperme (E-sig 025) sipas formatit elektronik  ne perputhje me VKM nr 922 date 29.12.2014’’Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike’’ per periudhen e kerkur.
8.a)Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 1 (nje ) punonjës manovratorë të mjeteve/makinerive  të rënda specifikisht sipas profileve te meposhtme:

· Manovrator eskavatori→1 manovrator
Për cdo profil punonjesi teknik si me siper  duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme (pergjate gjithe periudhes se realizimit te kontrates) si dhe  dëshmia e aftesise profesionale per perdoruesit e makinerive te renda (të vlefshme), lëshuar nga institucionet kompetente  perkatese sipas modaliteteve te urdhrit Nr. 200, datë 16.5.2019
8.b) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë shofere/drejtues mjeti  gjithsej 1(nje) punonjes  te drejtimit te automjeteve te profileve te  meposhtme: 
-Shoferë kamioni→1 shoferë, 

Per cdo profil te shofereve te mesiperm nga ana e operatorit ekonomik pjesemarres duhet te paraqitet si prova apo deshmi te disponimit te tyre dokumentacioni i meposhtem:

· Kontrata individuale  punës e vlefshme (pergjate gjithe periudhes se realizimit te kontrates).
· Leja e Drejtimit per kategorine perkatese sipas kerkesave te rregulloreve ne fuqi te miratuara nga autoritetet kompetent publike (e vlefshme).
· Dëshmite e aftesise profesionale ose Certifikate te Aftesise Profesionale(CAP)(të vlefshme),lëshuar nga institucionet perkatese/autoritetetet kompetente sipas rregullave te qarkullimit rrugor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise sipas kategorise respektive te mjetit .
9)-Kandidati/ofertuesi duhet te disponoje makinerite dhe mjetet si vijon ne pronesi ose me qera.
	I.MAKINERI
	Njësia
	Sasia
	Pronësia 

	Automjet transporti vetëshkarkues mbi 8 ton.  
	copë
	1
	Pronësi ose me qera

	Eskavator me goma.
	copë
	1
	Pronësi ose me qera

	II.PAJISJE
	
	
	

	Betonierë.
	copë
	1
	Pronësi ose me qera

	Vibrator (betoni).
	copë
	1
	Pronësi ose me qera

	Jelekë fosforeshentë/uniforma pune.
	copë
	7
	Pronësi ose me qera

	Kallëp dërrase.(armaturë).
	m2
	4
	Pronësi ose me qera

	Karroca dore.
	copë
	1
	Pronësi ose me qera

	Tabela rrugore (për punime në rrugë).
	copë
	2
	Pronësi ose me qera

	Kokore për punonjësit.
	copë
	7
	Pronësi ose me qera

	Kuti e ndihmës së shpejtë.
	copë
	1
	Pronësi ose me qera


Operatori ekonomik përpara se të shpallet fitues , duhet te dorezoje dokumentacionin provues si më poshtë:
1. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi duhet të paraqitet a)dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit ne pronesi leja e qarkullimit(e vlefshme) - b)çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme); c)siguracionin e detyrueshem te mjetit sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi (i vlefshëm); d) Çertifikatë transporti mallrash sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi  (e vlefshme) , Ndersa per mjete te marra me qira/perdorim krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet/n edhe kontrata/t përkatëse te qerasë/marrjes ne perdorim  e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi.
2. Për mjetet/pajisjet/makinerite te cilat nuk i nenshtrohen detyrimit ligjor  per tu rregjistruar  në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet dokumenti qe verteton titullin e pronesise te vlefshem si  kontrata e shitblerjes /akti çdoganimit/ fatura tatimore e blerjes perkates/e, ndersa per mjete te marra me qera/perdorim krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase/marrja ne perdorim e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve.
3. Për mjetet e deklaruara që transportojnë mallra të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqitet çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme).
4. Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, Bashkia Kruje. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).
Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda dites  se neserme  te  punes ( duke nisur nga momenti i publikimit njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik). 

· Afati i kryerjes se punimeve do te jete  30 ( tridhjete  ) dite nga data e fillimit te punimeve.
Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit. 
Shenim-Ligji i aplikueshem ne kete procedure do te jete Ligji me nr .162/2020 ‘’Per Prokurimin Publik’’.

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
                                                                TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

                                                                Artur BUSHI  

Konceptoi:G.Halili

Nr ekzemplareve:3k[image: image2.png]
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Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70  E-Mail  info@kruja.gov.al
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