Data 09.11.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM  
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me ftesen per oferte)

OBJEKTI I PROCEDURËS: 
Shërbim i ndërrimit të vaj dhe filtra për automjetet e AKBN 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
09211100-2
I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
[bookmark: _Hlk71025331]a. Formularin e ofertës ekonomike
[bookmark: _Hlk73540174]Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 29 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në pikën 9.2, të Udhëzimit të Agjensisë së Prokurimit Publik nr. 05, datë 25.06.2021, ”Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. 

 b. Deklaratë me shkrim e operatorit ekonomik me anë të së cilës merr përsipër të kryejë furnizimin dhe shërbimin e ndërrimt të vajit dhe filtrave të automejteve sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në ftesën për ofertë dhe kërkesave në lidhje me realizimin e shërbimit, si dhe të garantojë se mallrat duhet të jenë të reja dhe origjinale prodhim sipas standarteve të CE (Komuniteti Europian), si dhe për periudhën e garancisë së tyre sipas normativave standarte të mirëmbajtjes së automjeteve, bazuar në  kilometra të përshkuar.  
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 41, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe në pikën 9.2, të Udhëzimit të Agjensisë së Prokurimit Publik nr. 05, datë 25.06.2021, ”Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e vaj-filtrave që do të furnizojnë dhe më pas do tia ndërrojnë automjeteve dhe garancinë e tyre sipas sipas normativave standarte të mirëmbajtjes së automjeteve bazuar në km e përshkruar.
II. Argumentimi i specifikimeve teknike
Specifikimet teknike të pjesëve profilaktike (vaj-filtra) dhe sasië që do të furnizohen dhe ndërrohen për secilin automjet, janë përgatitur nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse nëpërmjet shkresës nr. 5286 prot., datë 07.10.2026, në bazë të nevojave që ka ky sektor për përmbushjen e detyrave funksionale, bazuar në kërkesat e nenit 4 pika 38/b dhe nenit 36 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, nenit 41 pika 1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Specifikimet teknike janë hartuar nga sektori i shërbimieve i cili analizon gjendjne teknike te automejteve dhe bazuar mbi nevojën për mirëmbajtjen e tyre sipas kilometrave të përshkuar. Lidhur me disa kerkesa te specifikimeve teknike si p.sh ambalazhimi i produkteve, jemi referuar tek katalogu i OBP-se, per blerje pjese kemibimi per automjete per sherbimet profilaktike i vitit 2024.
Specifikimet teknike sipas kërkesës më sipër për prokurimi parqiten si më poshtë dhe jane bere pjese e dokumentave te tenderit nga komisioni i prokurimit me vlere te vogel:

Volkswagen Touareg AA166RY, vit prodhimi 2016, Nr. shasie WVGZZZ7PZHD010931
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	8

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Ford Everest AA472JS, viti prodhimit 2014                Nr. shasie MNCLS4D10EW505442
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	7

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Ford Everest AA471JS, viti prodhimit 2014                Nr. shasie MNCLS4D10EW505289
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	7

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Ford Everest AA529JS, viti prodhimit 2014                Nr. shasie MNCLS4D10EW505438
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	7

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1


[bookmark: _GoBack]Ford Everest AA532JS, viti prodhimit 2014                      Nr. shasie MNCLS4D10EW505
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	7

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Toyota Land Cruiser AA759EJ, vit prodhimi 2012        Nr. shasie JTEBH3FJ705045292
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	8

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Toyota Land Cruiser AA538DZ, vit prodhimi 2012       Nr. shasie JTEBH3FJ105043666
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	8

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Toyota Land Cruiser AA574HM, vit prodhimi 2013     Nr. shasie JTEBH3FJ90K111875
	Nr. 
	Malli dhe/ose shërbimi
	Njësia 
	Sasia

	1
	Filtër ajri
	Copë
	1

	2
	Filtër nafte
	Copë
	1

	3
	Filtër vaji
	Copë
	1

	4
	Vaj motorri 5/30
	Litra
	8

	5
	Filtër kondicioneri
	Copë
	1



Kërkesa lidhur me furnizimin e vaj dhe filtra dhe shërbimin e ndërrimit në automjete:

· Pjesët e këmbimit për shërbimet profilaktike (vaj dhe filtra) që do të furnizohen dhe ti ndërrohen automjeteve, duhet të jenë të reja, të papërdorura, të jenë të dizajnuara që t’ju përshtaten secilit automjet në mënyrë perfekte dhe profesionale;
· Ndërrimi dhe vendosja e vaj-filtrave sipas specifikave teknike për secilin automjet, duhet që të kryhen me cilësi të lartë nga persona teknike të specializuar dhe me kualifikimet e nevojshme. 
· Në lidhje me ambalazhimin e mallrave duhet që mbi ambalazh të jetë etiketa e produktit me të dhenat e mëposhtme;
· Emri i produktit,
· Emri i markës prodhuese,
· Adresa prodhuesit,
· Data e prodhimit,
· Pesha në litra për vajin,
· Specifikimet e kërkuara,
· Koha e prodhimit të vajit të jetë jo më shumë se 6 muaj nga dita e lëvrimit të mallit nga opertori ekonomik.
· Kohëzgjatja e realizimit të shërbimeve për ndërrim vaj-filtra do të jetë 10 (dhjetë) ditë pune nga nënshkrimi kontratës. 

Operatori ekonomik fitues për nënshkrimin e kontratës/ dorëzimin e faturës tatimore duhet të ketë:
· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qërndrore të Faturave;
· Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Certifikuar për zgjidhjen softwerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softwerike.

Ky shënim bazohet në ligjin nr.87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar dhe Njoftimit të përbashkët nr.25366 prot datë 30.12.2020 dhe nr.8480 prot datë 30.12.2020  të DPT-së dhe APP-së.

KOMISIONI PROKURIMIT ME VLERË TË VOGËL

Ergys Llakaj				Spartak Maçi				Trevi Çoniku
Kryetar				Anëtar					Anëtar
