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DREJTORIA E PERGJITHSHME DETARE


FTESË PËR OFERTË




Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:			Drejtoria e Pergjithshme Detare
Adresa:		Lagja Nr.1, Rr Tregtare, Porti Detar, Durres 
Tel/Fax:		052 22 28 68
E-mail:			info@dpdetare.gov.al
Faqjae Internetit:	www.dpdetare.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme Detare do të zhvillojë proceduren e prokurimit me vlerë të vogël, me objekt: 
“ Riparim dhe mirëmbajtje pajisje AIS për Drejtorinë e Përgjithshme Detare dhe Kapitenerinë e Portit Durrës, Kapiteneritë e Portit Shëngjin, Sarandë, Vlorë dhe pika Vila e Zogut 1 ”. 

Data e zhvillimit do të jetë  01.10.2026 ora 13:00  në adresën www.app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike b/lidhur ofertes):

Operatori ekonomik i renditur i pari duhet te paraqitet pranë Drejtorisë së Përgjithshme Detare brenda 24 orëve (ky afat do te jetë minimalisht brenda ditës së nesërme të punës nga momenti i publikimit të njoftimit të fituesit në sistemin e prokurimit elektronik) dhe do të dorëzojë dokumentat si më poshtë në formë të shkruar, origjinal ose fotokopje të noterizuar:

1. Formularin e çmimit të ofertës të specifikuar.
1. Vërtetim banke ku të jetë e përcaktuar numri i llogarisë dhe kodi IBAN për efekt të kryerjes së pageses në rast se shpallet fitues.
1. Vetëdeklaratë të përmbushjes së termave të references. 
1. Vetëdeklaratë të gjendjes gjyqësore.
1. Deklaratë që nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interest, sipas parashikimeve ligjore në fuqi.
1. Vetëdeklaratë ku merr përsipër mirëmbajtjen e pajisjes deri në përfundim të vitit 2026.
1. Dëshmi për përvoja të mëparshme të realizuara me sukses me të njëjtin objekt prokurimi,
1. Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
1. Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës , të jetë jo më pak se 3 punonjës. Numri mesatar i punonjësve për periudhën SHTATOR 2026, më konkretisht :
a) Të paktën 1 (një) punonjës të diplomuar si inxhinier në degën elektronike, ose IT i çertifikuar për sistemet e rrjetave. 
b) Të paktën 2 (dy) punonjës të certifikuar për instalimin e sistemeve AIS. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim.

10.Operatori Ekonomik duhet të dorezoje Listepagesat dhe mandat pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën JANAR 2026 - SHTATOR 2026.

11. Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese certifikata te vlefshme:

a) Çertifikatën ISO 9001:2015 ose ekuivalentin e tyre mbi “ Sistemet e menaxhimit të cilësisë”,
b) Çertifikatën 45001 2018 ose ekuivalentin e tyre “Sistem i Menaxhimi i sigurise dhe Shendetit ne punë”.
c) Çertifikatën ISO 27001:2013 ose ekuivalente “Për Sistemet e menaxhimit të Sigurisë së Informacionit”,

12.  Shërbimi i mirëmbajtjes do të jetë i vlefshëm deri në përfundim të vitit kalendarik.

Afati i kryerjes së shërbimeve do të jetë 15 ditë nga dita e lidhjes së kontratës.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit.
Shenim: Operatori ekonomik fitues per nenshkrimin e nje kontrate/dorezimin e fatures tatimore duhet te kete: 
· Kopje të çertifikatës elektronike për fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave
· Kopje të çertifikatës elektronike për fiskalizimin dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me shoqërinë e çertifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike.


TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I
AUTORIZUAR PREJ TIJ

_____________________________
(emri, mbiemri, firma, vula)
[bookmark: _Hlk170117685]


























Specifikime teknike për procedurën e porkurimit blerje me vlerë të vogël me objekt “Riparim dhe Mirëmbajtje Sistemi AIS për 5 pika për Drejtorinë e Përgjithshme Detare dhe Kapiteneritë e Porteve Durrës, Sarandë, Vlorë, Shëngjin, pika Vila e Zogu 1 ”
Shërbimi i mirëmbajtjes i kërkuar do te shtrihet për 5-stacionet AIS në kapitenerit e porteve si më poshtë : 
1. Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës dhe Kapiteneria e Portit Durrës
2. Vila e Zogut 1, Durrës
3. Kapiteneria e Portit Vlorë 
4. Kapiteneria e Portit Sarandë 
5.Kapiteneria e Portit Shëngjin
Transponderat AIS janë të prodhuesit ELMAN, për të tillë stacione janë nevojshme verifikime të kabllimeve elektrike dhe kabllove radio të cilat duhen zëvendesuar ku konstatohen gabime gjatë transmetimit VHF apo marrjes së sinjaleve RF. 
Matjet e fuqisë në TX dhe matje të ndjeshmërisë RX të transponderave AIS, është e nevojshme ndërrimi konektoreve RF dhe shkarkuesve atmosferik të antenave. 
Zëvendësimi akumulatoreve të energjisë reservë 12V/75Ah dhe kontroll të sistemit të karikimit.
Zëvendësimi i shkarkuesve elektrik të linjes hyrëse. Konfigurime të sistemit WAN.
Zëvendësim të kablimit Ethernet nga transponderi deri tek routeri wan.
[bookmark: _Hlk241748965]Shërbimi i mirëmbajtjes do të jetë i vlefshëm deri në përfundim të vitit kalendarik.

	Nr.
	Përshkrimi i zërit
	Njësia
	Sasia

	1
	Inspektim dhe diagnostikim i plotë i sistemit AIS në 5 pika
	shërbim
	5

	2
	Kontroll, testim dhe konfigurim i pajisjeve AIS
	shërbim
	5

	3
	Riparim/ndërrim i elementeve të dëmtuara të sistemit AIS për Kapitenerinë e Portit Shëngjin
	copë
	1

	4
	Kontroll dhe mirëmbajtje e antenës AIS dhe lidhjeve RF
	set
	5

	5
	Kontroll dhe mirëmbajtje e kabllove, konektorëve dhe linjave të komunikimit
	set
	5

	6
	Kontroll i furnizimit me energji dhe njësive mbrojtëse
	set
	5

	7
	Kontroll i komunikimit dhe transmetimit/marrjes së të dhënave AIS
	shërbim
	5

	8
	Testim funksional i sistemit pas ndërhyrjes
	shërbim
	5

	9
	Mirëmbajtje parandaluese dhe pastrim teknik i pajisjeve
	shërbim
	5

	10
	Zëvendësim i pjesëve të konsumit dhe materialeve të vogla të mirëmbajtjes
	set
	5

	11
	Përgatitja e raportit teknik për gjendjen dhe ndërhyrjet në secilën pikë
	raport
	5



