**FTESË PËR OFERTË**

Emri: Bashkia Kuçovë

Adresa: *L. nr 1 blloku “TafilSkëndo” Kuçovë*

Tel/Fax*+0696696350*

Faqja e Internetit; bashkiakucove.gov.al

Bashkia Kuçovë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit:**31.680lekë** pa tvsh me objekte : Blerje sherbimi interneti per Bashkine Kuçovè dhe per Njesite Administrative Kozare,Perondi ,Lumas.

Data e zhvillimit do të jetë **31/03/2016, ora 09:00**

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Vendodhja | Shpejtesia |
| 1 | BashkiaKucove | 12 Mbps/ 8 Mbps  |
| 2 | Njesia Administrative Perondi | 6 Mbps / 3 Mbps |
| 3 | Njesia Administrative Lumas | 6 Mbps / 3 Mbps |
| 4 | Njesia Administrative Kozare | 6 Mbps / 3 Mbps |

**Indikatoret e cilesise:**

1. Operatori duhet te kete zyre perfaqesimi ne Qarkun e Beratit

2. Operatori duhet te paraqese skemat perkatese per te gjitha lidhjet fizike.

3. Ofruesi duhet te aplikoje dhe te garantoje teknikat e cilesise se sherbimit duke optimizuar transferimin e te dhenave dhe duke mundesuarparametrat e duhur per aplikimin e nje rrjeti te konvergjuar me permbajtje te dhenash.

4. Rrjeti i ofruar duhet te garantoje “point to point full-duplex data transmission connection” ne te gjitha nivelet.

5. Vonesa e transmetimit (Round Trip Delay) per te gjithe lidhjet midis Serverave me njeri tjetrin si dhe arkat me serverat duhet te jete me e vogel se 2ms.

6. Disponueshmeria e sherbimit CIR 99.9 %.

7. Operatori duhet te ofroje nje SLA prej te pakten 99.9%

8. Operatori duhet te jete i rregjistruar prane regjistrit te AKEP per ofrimin e shërbimit, per kete te paraqese autorizimin perkates.

 **Menyra e ofrimit te ketij sherbimit ejetevetem me transmetim me fiber optike.**

2. Kapacitetet e rrjetit per cdo pike duhettëjenësimetrike, dhe me mundësizgjerimidhekonfigurimi me kapacitetetendryshme.

3. Ofertuesiduhettembeshtesesherbiminedhenenjërrjetdytësor back-up wireless qe do tëshërbejësizgjidhje backup përgarantimin e komunikimittepandërprerëofertues-. Kyeshtedetyrimdheshpenzim i ofruesittesherbimit.

4. Rrjeti ne sherbimduhettejete i dedikuar.

5. Rrjetidhesherbiminukduhetteprekin ne asnjemenyrekonfigurimin e tanishemteadresave IP terrjetitaktual

 Operatoriduhettezoterojenjeinfrastruktureteveten me fiber optike pa ndihmen e palevetetreta.

8. Rrjetiduhettejete transparent ndajmekanizmaveQoStenivelevetetjeraqemundteaplikojeveteperdoruesi (ndarja e sherbimeve ne klasa, precedenca IP, rezervim bandwidth-i, Optimizm WAN-i etj).

9. Lidhjafizikeduhettëjetë e menaxhueshmedhetëketëaftësiraportueseapoalarmuesenërastdifekteshapoanomalishtëndryshme.

**11. Koha per realizimin e ketijsherbimieshte 1 ditengashpallja e fituesit .**

12. Kostoja per furnizim, instalimdhekonfigurimet e fibres, konverterit, routeritdhe radios do tembulohetnga ISP

Operatori ekonomik fitues, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor,brenda nje dite pune nga njoftimi i fituesit.

-Operatoriekonomikfituesduhettedorezojebashke me faturendheekstraktinbankar i cilipermbantedhenat ne lidhje me nr. ellogarisedheIban-in.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR/ZYRTARI I AUTORIZUAR**

**Ilirjan LLANGOZI**