

# 

# BASHKIA E TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

Nr.\_\_\_\_\_Prot. Tiranë \_\_\_/\_\_\_\_/ 2016



**FTESË PËR OFERTË**

**Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri: Drejtoria E Përgjithshme Nr.3 e Punetoreve te Qytetit

Adresa; Rruga 5 Maji, prane tregut të medresesë, Tiranë

Tel/Fax 042227376

E-mail- punetoreteqytetit3@tirana.gov.al

Faqja e Internetit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit **666,000** (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë)**Leke pa TVSH,** me objekt: “**Blerje pajisje zyrash”**, data e zhvillimit do të jetë **25.03.2016**, **ora 16:00** në adresën www[.](http://www.app.gov.al)app.gov.al.

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

**Blerje Kompjutera për zyrat e administrates në Drejtorinë e Përgjithshme Nr.3 të Punëtorëve të Qytetit të Bashkisë së Tiranës.**

**SPECIFIKIME TEKNIKE TË PËRGJITHSHME**

Windows i licensuar me CD përkatëse të pa hapur për çdo njësi kompjuteri.

Kompjuteri te jete brand.

Kompjuterat të jenë në kuti të pahapura dhe me vulë sigurie.

Kompjuterat të shoqërohen me UPS 1200 VA ose më të madhe, online, AVR, prizë për komunikimin e të dhënave (data USB) dhe me dy vjet garanci për UPS.

|  |
| --- |
| **KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE** |
| **Pikët min. për procesorin sipas: cpu benchmark.net** 5900  **Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net:** |
| **“RAM”:** 4 GB, min. DDR3 1600 MHz Non-ECC |
| **Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:** 500 GB |
| **Shpejtësia e Hard Diskut “Media sizes”:** 7200 Rpm SATA 6.0Gb/s |
| **“Disk subsystem controler”:** Serial ATA 6.0 Gb/s |
| **Karta Grafike “Graphics”:** ≥ 1 GB të dedikuar |
| **“Media Device”:** DVD+/-RW |
| **“Slots”:** Minimum (3) PCI/PCI-E dhe (1) x16 PCI-E. |
| **KOMUNIKIMI & MENAXHIMI** |
| **Porta e komunikimit “Ports”:** Min. (8) USB nga te cilat min (2) USB Para dhe min (2) USB 3.0, (1) RJ-45, (1) audio in/out, (1) mic. and  headphone, (1) VGA. |
| **“Networking”:** (1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port. |
| **“Sound”:** Integrated Sound Card |
| **“Speakers”:** Internal or Built-in Monitor |
| **Siguria “Security Management”:** Embedded Security TPM |
| **Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:** OEM Windows 7, 8 ose më lart 64-bit Professional |
| **“Keyboard”:** Standart Keyboard QWERTY |
| **“Mouse”:** Minimum 2 Button scroll Optical |
| **Ushqimi “Power Supply”:** 220 V AC, 50 Hz |
| **AKSESORËT** |
| **Kabëll “Power Cord”:** European |
| **Recover CD :** Recover CD/DVD |
| **MONITORI** |
| **Tipi “Type”:** LCD OSE LED i të njëjtës markë me kompjuterin |
| **Madhësia “Size” :** 22” |
| **Rezolucioni “Native Resolution”:** 1920 x 1080 at 60 Hz |
| **Raporti I kontratit “Constrast Ratio Static”:** 1000:1 |
| **“Display Port”:** (1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DVI/HDMI/DP |
| **Koha e rifreskimit “Response Time”:** 5 ms |
| **Kursimi i energjisë “Energy Efficency”:** Energy Star |
| **Ushqimi “Power Supply”:** 220V AC, 50 Hz |
| **GARANCIA** |
| **Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”:** 3 vjet |

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor (në rastet kur kërkohet), dokumentet si më poshtë:

1. Ekstraktin historik dhe të thjeshtë të QKR ku te jene te lincensuar per tregtimin e këtij malli.
2. Fatura tatimore te ngjashme ne vlere 40% te fondit limit.
3. Instalimi te ofrohet pa pagese nga Operatori Ekonomik.
4. Realizimi i lëvrimit të mallit brenda 24 orëve nga shpallja e fituesit.

Te gjitha kriteret e mesiperme duhet te vertetohen me dokumenta te leshuara nga Autoritet perkatese në origjinal ose të noterizuara.

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor deri me date **29.03.2016 ora 09:00.**

*(data dhe ora e përcaktuar nga autoriteti kontraktor)*

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë nje dite pune duke filluar nga data e lidhjes se kontrates.

*(te plotësohet nga autoriteti kontraktor)*

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

Malli që do të prokurohet:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emërtimi** | **Njësia** | **Sasia** |
| 1 | **BLERJE KOMPJUTERA** | **Copë** | **9** |

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Artion ÇAUSHLLARI**