**Bashkia Vlore Formulari Nr. 3**

**FTESË PËR OFERTË**

**Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

**Emri *Bashkia Vlore***

**Adresa *Sheshi “ 4 Heronjte”***

**Tel/Fax 033 421 225**

**E-mail *df@bashkia vlore.org* dhe *hiqmethaxhaj@yahoo.com***

**Faqja e Internetit *www. bashkia vlore.org***

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël

me fond limit **800.000(Teteqind mije leke )**

me objekt: **Pastrimi i Kanaleve Kulluse ne njesine Novosele** Data e zhvillimit do të jetë **31 , 03 ,2015,ora 16..00** në adresën ëëë[.](http://www.app.gov.al)app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna

**(specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Punime per pastrimin e Kanaleve Kullues Sekondar** |  |  |
| **1** | 3.102/b | Germim dheu per pastrim kanali me eskavator 0.5 m3 me gjeresi kanali > 2 m. ne prani uji huj~ 1 m. me shkarkim ne toke | m3 | 571 |
| **2** | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 285 |
| **3** | 3.143+An | Transport dheu me buldozer me S=80~100 kf , toke e kat.I ne largesi deri 50 m. | m3 | 342 |
| **4** | 3.2 | Prerje bime te vogla: kallama, ferra, etj me dia. φ<10 cm | m2 | 2,853 |
| **5** | 3.161/1 | Rafshim skarpate te kanaleve vetem per seksioni qe pastrohet ne germim me eskavator 0.5 m3 | m2 | 1,422 |
|  |  | **Shuma 1:** | **Leke** |  |
|  |  | **2. Punime per pastrimin e Kanaleve Kullues Terciar** |  |  |
| **1** | 3.102/b | Germim dheu per pastrim kanali me eskavator 0.5 m3 me gjeresi kanali > 2 m. ne prani uji huj~ 1 m. me shkarkim ne toke | m3 | 559 |
| **2** | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 447 |
| **3** | 3.143+An | Transport dheu me buldozer me S=80~100 kf , toke e kat.I ne largesi deri 50 m. | m3 | 112 |
| **4** | 3.2 | Prerje bime te vogla: kallama, ferra, etj me dia. φ<10 cm | m2 | 6,450 |
| **opa-pdf.png5** | 3.161/1 | Rafshim skarpate te kanaleve vetem per seksioni qe pastrohet ne germim me eskavator 0.5 m3 | m2 | 3,340 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **\*\*Gjatesia Totale e Kanaleve Kullues Sekondar (te dyta)=** | **951** | **ml.** |
|  | **\*\*Gjatesia Totale e Kanaleve Kullues Terciar (te treta)=** | **2,150** | **ml.** |
|  | **Totali gjatesive te kanaleve kullues Lt=** | **3,101** | **ml.** |

***Operataoret ekonomik te klasifikuar nga nr 1 deri te 5, përpara se të shpallet fituesi, duhet të dorëzojne pranë autoritetit kontraktor dokumentet*****si më poshtë**:

***1.Ekstraktin e QKR –se dhe te kene leje per kete lloji veprimtarie***

***2.Licencen perkatese per Pastrimin e Kanaleve kulluses***

***Operatoret ekonomik 5 te paret, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor ne daten 01,04.2016 ne oren* *10,00* .**

***MOSPARAQITJA PERBENE KUSHT S;KUALIFIKIMI***

.

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë 3 dite duke filluar nga data shpalljes se fituesit.,

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ**

**K R Y E T A R**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dritan LELI**