****

****

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

**BASHKIA LUSHNJE**

**Ndermarja E Pasurise Publike**

**Formulari Nr. 3**

**FTESË PËR OFERTË**

Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

**Emri :**Ndermarrja e Pasurise Publike

**Adresa :** Lagjia”Gafurr Muco “Lushnje

**Tel/Fax :** 069 28 90 274

**E-mail :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Faqja e Internetit:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Autoriteti Kontraktor **Ndermarrja e Pasurise Publike Lushnje** do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit : **799 858** (**Shtateqind e** **nentedhjete e nentemije e teteqind e pesedhjete e tete) leke pa TVSH**., me objekt:**” ”Blerje materiale të ndryshme per vendosjen e semaforeve ne Qytetin e Lushnje”.**

Data e zhvillimit do të jetë **01** **/04 / 2016, ora 11 : 30**  në adresën www.app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Semafore tipi 1** |  |  |
| **Nr** | **N/ an.** | **Baza materiale**  | **Njesia** | **Sasia** |
| 1 | An | Beton M-250 | m3 | 10.976 |
| 2 | An | Tub PVCØ 200 | ml | 22.4 |
| 3 | An | Tub metalik Ø10 | ml | 115.2 |
| 4 | An | Kaset plastike 40x40 | cope | 32 |
| 5 | An | Tub PVC Ø 50 | ml | 1280 |
|  | **Semafore tipi 2** |  |  |
| **Nr** | **N/ an.** | **Baza materiale**  | **Njesia** | **Sasia** |
| 1 | An | Beton M-250 | m3 | 3.993 |
| 2 | An | Tub PVCØ 300 | ml | 3.3 |
| 3 | An | Tub metalik Ø22 | ml | 18 |
| 4 | An | Tub metalik Ø10 | ml | 17.7 |
| 5 | An | Kaset plastike 40x40 | cope | 3 |
| 6 | An | Tub PVC Ø 50 | ml | 120 |
|  | **Blloku Drejtues opa-pdf.png** |  |  |
| **Nr** | **N/ an.** | **Baza materiale**  | **Njesia** | **Sasia** |
| 1 | An | Beton M-250 | m3 | 1.5 |
| 2 | An | Kaset plastike 40x40 | cope | 5 |
| 3 | An | Tub PVC Ø 50 | ml | 25 |
|  | **Vendosje tabelash**  |  |  |
| **Nr** | **N/ an.** | **Baza materiale**  | **Njesia** | **Sasia** |
| 1 | An | Tub metalik Ø10 | ml | 200 |
| 2 | An | Boje per vijezime rruge | kg | 198 |

**Shenim: Tubot duhen te lyer dhe te vendosen (axhustuar)**

Operatori ekonomik i renditur i pari, ***përpara se të shpallet fitues***, ***duhet të dorëzoje*** prane Autoritetit Kontraktor dokumentet si më poshtë:

* Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.

(bazuar ne VKM Nr 379 dt 11.06.2014 mosshlyerja e detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik pervec rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike ,te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate)

* Operatori ekonomik fitues duhet te paraqese nje ekstrakt te regjistrit tregtar QKR .

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor *ose* te kontaktoje me Autoritetin Kontraktor **brenda dates nje dite pune ne rast te kundert kjo do te perbeje shkak per skualifikimin tuaj.**

Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë ***brenda 24 oreve.***

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

Operatori ekonomik fitues duhet te dorezoje bashke me faturen dhe vertetimin bankar qe permban numrin e llogarise dhe IBAN-in.

**Lidhur me cilesine e mallit duhet te kontaktoni me Ndermarjen**

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Flamur PEQINI**