

**Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit**

**FTESË PËR OFERTË**

Nr.prot.\_\_\_\_\_\_ Datë \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2016

**Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

Adresa Rruga “5 Maji”, Tiranë

Tel 0697329088/ 0699903737

Faqja e Internetit www.aprtirana.al

Auteriteti Kontraktor, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, do të zhvillojë proçedurën e prokurimit Blerje me vlerë të vogël, me fond limit 123 956 (njëqind e njëzetë e tre mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë Pa TVSH, me objekt: “Blerje shkallë të ndryshme”

Data e zhvillimit do të jetë **20.04.2016,** **ora 09:30** në adresën www[.](http://www.app.gov.al)app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emërtimi | Njësia | Sasia |
| 1 | Shkallë alumini me shina 9 m | copë | 4 |
| 2 | Shkallë metalike italiane 4 m | copë | 4 |
| 3 | Shkallë metalike në formë v 9 hapa | copë | 4 |

1. **Shkallë metalike formë V me 9 hapa – 3.75m**

**Specifikimet teknike:**

Numri i hapave 9

Këndi i hapjes 120 gradë

Hapësira ndërmjet hapave 50 cm

Lartësia e shkallës 3.75 m

Materiali i përdorur çelik

Ngarkesa maksimale 180 kg

Trashësia e palosur 15 cm

1. **Shkallë pune metalike 5x5 – 4m**

**Specifikimet teknike:**

Numri i hapave 8

Këndi i hapjes 0 - 180 gradë (i ndryshueshëm)

Hapësira ndërmjet hapave 55 cm

Lartësia e shkallës 2.6 m

Materiali i përdorur çelik

Ngarkesa maksimale 130 kg

Trashësia e palosur 15 cm

1. **Shkallë alumini me shina 3x3 – 9 m**

**Specifikimet teknike:**

Numri i hapave 17

Këndi i hapjes 0 - 90 gradë (i ndryshueshëm)

Hapësira ndërmjet hapave 45 cm

Lartësia e shkallës 5.4 m

Materiali i përdorur alumin

Ngarkesa maksimale 150 kg

Trashësia e palosur 25 cm

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda 24 orëve nga shpallja e njoftimit të fituesit.

Mos paraqitja e ofertuesit brenda afatit do të konsiderohet si tërheqje nga oferta.

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor, dokumentet si më poshtë:

* Kopje të Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit, të lëshuara nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimi (QKR origjinale ose e noterizuar e tre muajve të fundit) ku të ketë si objekt të veprimtarisë së tij, objektin e prokurimit.
* Deklaratë e operatorit ekonomik fitues që merr përsipër përmbushjen e specifikimeve teknike, respektimin e afatit të lëvrimit sipas Ftesës për Ofertë.
* Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

Afati i lëvrimit të mallrave do të jetë 2 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.



**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Blendi GONXHJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_